**MUSTERLEISTUNGSVERZEICHNIS**

**fliesen- und natursteinverlegung**

**abdichten von Wand- und Bodenflächen**

**Unternehmer:**

**Bauvorhaben:**

**Adresse:**

**Bauherr:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Wand- und Bodenflächen abdichten** |  |
| Abdichten auf gereinigten und grundierten Wand- und Bodenflächen mit flexibler Dispersionsabdichtung  Produkt: **SAKRET Flexible Dispersionsabdichtung FDA**  Eigenschaften:   * Verbrauch ca. 350 - 700g/m² pro Schicht * Trockenschichtdicke mind. 0,5 mm * Lösemittelfrei * Schnell trocknend * Gebrauchsfertig * Feuchtigkeitsbeanspruchungsklassen (FBK) im bauaufsichtlich geregelten Bereich: FBK A (für Wand) * Feuchtigkeitsbeanspruchungsklassen (FBK) im bauaufsichtlich nicht geregelten Bereich: FBK A0   Einheit m²  Einheitspreis: EUR Gesamtpreis: | EUR |
|  |  |
| Abdichten auf gereinigten und grundierten Wand- und Bodenflächen mit hydraulisch erhärtender, 1-komponentiger, zementärer Abdichtung  Produkt: **SAKRET Flexible Dichtungsschlämme FDS**  Eigenschaften:   * Verbrauch ca. 1,4 kg/m² pro Schicht * Trockenschichtdicke mind. 2,0 mm * Rissüberbrückend * Für innen und außen * Feuchtigkeitsbeanspruchungsklassen (FBK) im bauaufsichtlich geregelten Bereich: FBK A, B * Feuchtigkeitsbeanspruchungsklassen (FBK) im bauaufsichtlich nicht geregelten Bereich: FBK A0, B0   Einheit m²  Einheitspreis: EUR Gesamtpreis: | EUR |
| **Zwischensumme:** | EUR |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Übertrag:** | EUR |
| Abdichten auf gereinigten und grundierten Wand- und Bodenflächen mit hydraulisch erhärtender, 2-komponentiger, zementärer Abdichtung  Produkt: **SAKRET Schnellbauabdichtung SBA plus**  Eigenschaften:   * Verbrauch ca. 1,3 kg/m² pro Schicht * Trockenschichtdicke mind. 2,0 mm * Rissüberbrückend * Besonders standfest * Schnell überarbeitbar * Für innen und außen * Feuchtigkeitsbeanspruchungsklassen (FBK) im bauaufsichtlich geregelten Bereich: FBK A, B, * Feuchtigkeitsbeanspruchungsklassen (FBK) im bauaufsichtlich nicht geregelten Bereich: FBK A0, B0   Einheit m²  Einheitspreis: EUR Gesamtpreis: | EUR |
|  |  |
| Abdichten auf gereinigten und grundierten Wand- und Bodenflächen mit chemikalienbeständiger, 2-komponentiger Abdichtungsbeschichtung auf Polyurethanhharzbasis  Produkt: **SAKRET Abdichtung Säurefest AS**  Eigenschaften:   * Verbrauch ca. 300 - 500 g/m² pro Schicht * Trockenschichtdicke mind. 1,4 mm * Lösemittelfrei * Rissüberbrückend * Für innen und außen * Chemikalienbeständig * Feuchtigkeitsbeanspruchungsklassen (FBK) im bauaufsichtlich geregelten Bereich FBK A, B, C * Feuchtigkeitsbeanspruchungsklassen (FBK) im bauaufsichtlich nicht geregelten Bereich: FBK A0, B0   Einheit m²  Einheitspreis: EUR Gesamtpreis: | EUR |
| **Zwischensumme:** | EUR |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Übertrag:** | EUR |
| Abdichten und entkoppeln auf gereinigten und grundierten Wand- und Bodenflächen mit dünnschichtiger, flexibler Abdichtungs- und Enkopplungsbahn  Produkt: **SAKRET Dichtbahn DI**  Eigenschaften:   * Leicht zu verarbeiten * Rissüberbrückend * Wasserundurchlässig * Für innen und außen * Feuchtigkeitsbeanspruchungsklassen (FBK) im bauaufsichtlich geregelten Bereich: FBK A, C * Feuchtigkeitsbeanspruchungsklassen (FBK) im bauaufsichtlich nicht geregelten Bereich: FBK A0   Einheit m²  Einheitspreis: EUR Gesamtpreis: | EUR |
|  |  |
| **Wand- und Bodenanschlüsse abdichten** |  |
| Abdichten von Wand- und Bodenanschlüssen mit flexiblen Spezialdichtband  Produkt:  **SAKRET Dichtband flexibel D gelb**  **SAKRET Dichtband Premium DP**  Eigenschaften:   * Für innen und außen * Beständig gegen Chemikalien * Wasserundurchlässig * Rissüberbrückend * Feuchtigkeitsbeanspruchungsklassen (FBK) im bauaufsichtlich geregelten Bereich: FBK A, B, C * Feuchtigkeitsbeanspruchungsklassen (FBK) im bauaufsichtlich nicht geregelten Bereich: FBK A0, B0   Einheit m  Einheitspreis: EUR Gesamtpreis: | EUR |
| **Zwischensumme:** | EUR |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Übertrag:** | EUR |
| Abdichten von Innen- und Außenecken mit flexiblen Dichtecken  Produkt:  **SAKRET Dichtecke DE innen**  **SAKRET Dichtecke DE außen**  Eigenschaften:   * Beständig gegen Chemikalien * Wasserundurchlässig * Für innen und außen * Feuchtigkeitsbeanspruchungsklassen (FBK) im bauaufsichtlich geregelten Bereich: FBK A, B, C * Feuchtigkeitsbeanspruchungsklassen (FBK) im bauaufsichtlich nicht geregelten Bereich: FBK A0, B0   Einheit Stück  Einheitspreis: EUR Gesamtpreis: | EUR |
|  |  |
| **Rohrdurchführungen abdichten** |  |
| Abdichten von Rohrdurchführungen mit flexiblen Dichtmanschetten  Produkt:  **SAKRET Dichtmanschette Wand DW**  **SAKRET Dichtmanschette Boden DB**  Eigenschaften:   * Beständig gegen Chemikalien * Wasserundurchlässig * Für innen und außen * Feuchtigkeitsbeanspruchungsklassen (FBK) im bauaufsichtlich geregelten Bereich: FBK A, B, C * Feuchtigkeitsbeanspruchungsklassen (FBK) im bauaufsichtlich nicht geregelten Bereich: FBK A0, B0   Einheit Stück  Einheitspreis: EUR Gesamtpreis: | EUR |
| **Summe** | EUR |
| + **MWSt** | EUR |
| Gesamt | EUR |