**MUSTERLEISTUNGSVERZEICHNIS**

**Fliesen- und Natursteinverlegung**

**Verfugen von Wand- und Bodenflächen**

**Ausbilden von Silikonfugen**

**Unternehmer:**

**Bauvorhaben:**

**Adresse:**

**Bauherr:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Wand- und Bodenflächen verfugen** |  |
| Verfugen von Wand- und Bodenflächen mit hydraulisch erhärtender, trasshaltiger Natursteinfuge  Produkt: **SAKRET Trassnaturstein-Fuge TNF**  Eigenschaften:   * CG1 nach DIN EN 13888 * Fugenbreite 6 - 30 mm * Für innen und außen * Für Naturstein * Grau   Einheit m²  Einheitspreis: EUR Gesamtpreis: | EUR |
|  |  |
| Verfugen von Wand- und Bodenflächen mit hydraulisch erhärtendem Fugenmörtel  Produkt: **SAKRET Fugenschlämmmörtel FM**  Eigenschaften:   * CG1 nach DIN EN 13888 * Fugenbreite 4 - 15 mm * Für innen und außen * Grau   Einheit m²  Einheitspreis: EUR Gesamtpreis: | EUR |
|  |  |
| Verfugen von Wand- und Bodenflächen mit hydraulisch erhärtendem Fugenmörtel.  Produkt: **SAKRET Fugenschlämmmörtel extra FMe**  Eigenschaften:   * CG2 WA nach DIN EN 13888 * Fugenbreite 2 - 20 mm * Für innen und außen * Für Heizestriche   Fugenfarbe:  Einheit m²  Einheitspreis: EUR Gesamtpreis: | EUR |
| **Zwischensumme:** | EUR |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Übertrag:** | EUR |
| Verfugen von Wand- und Bodenflächen mit hydraulisch erhärtendem Fugenmörtel  Produkt: **SAKRET Fugengrau FG**  Eigenschaften:   * CG2 WA nach DIN EN 13888 * Fugenbreite 2 - 7 mm * Für innen und außen * Wasserfest   Fugenfarbe:  Einheit: m²  Einheitspreis: EUR Gesamtpreis: | EUR |
|  |  |
| Verfugen von Wand- und Bodenflächen mit hydraulisch erhärtendem, schnell abbindenden Fugenmörtel  Produkt: **SAKRET Natur- und Feisteinzeugfugenmörtel NFF**  Eigenschaften:   * CG2 WA nach DIN EN 13888 * Hochflexibel * Schnell erhärtend * Fugenbreite 2 - 10 mm * Für innen und außen * Für Heizestriche   Fugenfarbe:  Einheit m²  Einheitspreis: EUR Gesamtpreis: | EUR |
| **Zwischensumme:** | EUR |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Übertrag:** | EUR |
| Verfugen von Wand- und Bodenflächen mit 2-komponentiger Reaktionsharzfuge auf Reaktionsharzbasis.  Produkt: **SAKRET Epoxidharzfuge EPK-F**  Eigenschaften:   * RG 2 nach DIN EN 13888 * Fugenbreite 3 - 15 mm * Lösemittelfrei * Chemikalienbeständig * Hoch belastbar * Für Heizestriche * Für innen und außen * Dunkelgrau   Einheit m²  Einheitspreis: EUR Gesamtpreis: | EUR |
|  |  |
| **Bewegungs- und Anschlussfugen an Wand und Boden ausbilden mit Silikonfugen** |  |
| Verfugen von Wand- und Bodenfugen mit essigvernetztem Silikonkautschuk  Produkt: **SAKRET Silikon-Dicht E SD**  Eigenschaften:   * Lichtecht * Feuchtraumbeständig * Fungizid eingestellt * Für innen und außen   Fugenfarbe:  Einheit m  Einheitspreis: EUR Gesamtpreis: | EUR |
| **Zwischensumme:** | EUR |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Übertrag:** | EUR |
| **Bewegungs- und Anschlussfugen an Wand und Boden ausbilden mit Silikonfugen für Naturstein** |  |
| Verfugen von Wand- und Bodenfugen mit essigvernetztem Silikonkautschuk  Produkt: **SAKRET Silikon-Dicht E SD**  Eigenschaften:   * Lichtecht * Feuchtraumbeständig * Geruchsarm * Fungizid eingestellt * Für innen und außen * Für Naturstein   Fugenfarbe:  Einheit m  Einheitspreis: EUR Gesamtpreis: | EUR |
| **Summe** | EUR |
| + **MWSt** | EUR |
| Gesamt | EUR |