**MUSTERLEISTUNGSVERZEICHNIS**

**fliesen- und natursteinverlegung**

**verlegen von wand- und bodenflächen**

**Unternehmer:**

**Bauvorhaben:**

**Adresse:**

**Bauherr:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Wandflächen verlegen mit hydraulisch erhärtendem Dünnbettmörtel**Verlegen auf gereinigten und grundierten (evtl. abgedichteten) Wandflächen mit standfestem, flexiblen Dünnbettmörtel mit verlängerter klebeoffener ZeitFliesentyp: Produkt: [ ]  **SAKRET Fliesenkleber FK****[ ]  SAKRET Fliesenkleber FKe**Eigenschaften:* C2 TE nach DIN EN 12004
* Verbrauch ca. 1,4 - 3,5 kg/m²
* Für innen und außen
* Für Heizestriche
* SAKRET Fliesenkleber extra FKe für Feinsteinzeug (im Innenbereich)
* Standfest
* Lange offene Zeit

Einheit m²Einheitspreis: EUR Gesamtpreis: |  EUR |
|  |  |
| **Bodenflächen verlegen mit hydraulisch erhärtendem Dünnbettmörtel**Verlegen auf gereinigten und grundierten (evtl. abgedichteten) Bodenflächen mit standfestem, flexiblen Dünnbettmörtel mit verlängerter klebeoffener ZeitFliesentyp: Produkt: [ ]  **SAKRET Fliesenkleber FK****[ ]  SAKRET Fliesenkleber FKe**Eigenschaften:* C2 TE nach DIN EN 12004
* Verbrauch ca. 1,4 - 3,5 kg/m²
* Für innen und außen
* Für Heizestriche
* SAKRET Fliesenkleber extra FKe für Feinsteinzeug (im Innenbereich)
* Standfest
* Lange offene Zeit

Einheit m²Einheitspreis: EUR Gesamtpreis: |  EUR |
| **Zwischensumme:** |  EUR |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Übertrag:** |  EUR |
| **Wandflächen verlegen hydraulisch erhärtendem, flexiblen Dünnbettmörtel**Verlegen auf gereinigten und grundierten (evtl. abgedichteten) Wandflächen mit standfestem, flexiblen Dünnbettmörtel mit verlängerter klebeoffener ZeitFliesentyp: Produkt: [ ]  **SAKRET Fliesenkleber FK****[ ]  SAKRET Fliesenkleber FKe**Eigenschaften:* C2 TE nach DIN EN 12004, S1 nach DIN EN 12002
* Verbrauch ca. 1,3 - 3,0 kg/m²
* Für innen und außen
* Für Heizestriche
* für Feinsteinzeug
* Hoch standfest
* Lange offene Zeit
* Hohe Ergiebigkeit

Einheit m²Einheitspreis: EUR Gesamtpreis: |  EUR |
|  |  |
| **Bodenflächen verlegen mit hydraulisch erhärtendem, flexiblen Dünnbettmörtel**Verlegen auf gereinigten und grundierten (evtl. abgedichteten) Bodenflächen mit standfestem, flexiblen Dünnbettmörtel mit verlängerter klebeoffener ZeitFliesentyp: Produkt: [ ]  **SAKRET Fliesenkleber FK****[ ]  SAKRET Fliesenkleber FKe**Eigenschaften:* C2 TE nach DIN EN 12004, S1 nach DIN EN 12002
* Verbrauch ca. 1,3 - 3,0 kg/m²
* Für innen und außen
* Für Heizestriche
* für Feinsteinzeug
* Hoch standfest
* Lange offene Zeit
* Hohe Ergiebigkeit

Einheit m²Einheitspreis: EUR Gesamtpreis: |  EUR |
| **Zwischensumme:** |  EUR |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Übertrag:** |  EUR |
| **Wandflächen verlegen mit hydraulisch erhärtendem, flexiblen Dünnbettmörtel**Verlegen auf gereinigten und grundierten (evtl. abgedichteten) Wandflächen mit standfestem, flexiblen Flexfliesenkleber mit verlängerter klebeoffener ZeitFliesentyp: Produkt: **SAKRET Flexfliesenkleber FFK**Eigenschaften:* C2 TE nach DIN EN 12004, S1 nach DIN EN 12002
* Verbrauch ca. 1,8 - 4,4 kg/m²
* Für innen und außen
* Für Heizestriche
* für Feinsteinzeug
* Standfest
* Lange offene Zeit

Einheit m²Einheitspreis: EUR Gesamtpreis: |  EUR |
|  |  |
| **Bodenflächen verlegen mit hydraulisch erhärtendem, flexiblen Dünnbettmörtel**Verlegen auf gereinigten und grundierten (evtl. abgedichteten) Bodenflächen mit standfestem, flexiblen Flexfliesenkleber mit verlängerter klebeoffener ZeitFliesentyp: Produkt: **SAKRET Flexfliesenkleber FFK**Eigenschaften:* C2 TE nach DIN EN 12004, S1 nach DIN EN 12002
* Verbrauch ca. 1,8 - 4,4 kg/m²
* Für innen und außen
* Für Heizestriche
* für Feinsteinzeug
* Standfest
* Lange offene Zeit

Einheit m²Einheitspreis: EUR Gesamtpreis: |  EUR |
| **Zwischensumme:** |  EUR |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Übertrag:** |  EUR |
|  |  |
| **Wandflächen verlegen mit hydraulisch erhärtendem, flexiblen Dünnbettmörtel**Verlegen auf gereinigten und grundierten (evtl. abgedichteten) Wandflächen mit flexiblem Flexfliesenkleber (verarbeitbar als standfester Dünnbettmörtel und Fließbettmörtel) mit verlängerter klebeoffener ZeitFliesentyp: Produkt: **SAKRET Euroflex EF**Eigenschaften:* C2 TE nach DIN EN 12004, S1 nach DIN EN 12002
* Verbrauch ca. 1,1 - 3,6 kg/m²
* Für innen und außen
* Für Heizestriche
* für Feinsteinzeug
* Standfest
* Lange offene Zeit

Einheit m²Einheitspreis: EUR Gesamtpreis: |  EUR |
|  |  |
| **Bodenflächen verlegen mit hydraulisch erhärtendem, flexiblen Dünnbettmörtel**Verlegen auf gereinigten und grundierten (evtl. abgedichteten) Bodenflächen mit flexiblem Flexfliesenkleber (verarbeitbar als standfester Dünnbettmörtel und Fließbettmörtel) mit verlängerter klebeoffener ZeitFliesentyp: Produkt: **SAKRET Euroflex EF**Eigenschaften:* C2 TE nach DIN EN 12004, S1 nach DIN EN 12002
* Verbrauch ca. 1,1 - 3,6 kg/m²
* Für innen und außen
* Für Heizestriche
* für Feinsteinzeug
* Standfest
* Lange offene Zeit

Einheit m²Einheitspreis: EUR Gesamtpreis: |  EUR |
| **Zwischensumme:** |  EUR |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Übertrag:** |  EUR |
| **Wandflächen verlegen mit hydraulisch erhärtendem, flexiblen Dünnbettmörtel**Verlegen auf gereinigten und grundierten (evtl. abgedichteten) Wandflächen mit flexiblem, standfesten Leichtkleber mit verlängerter klebeoffener ZeitFliesentyp: Produkt: **SAKRET Flexfliesenkleber leicht FFK-L**Eigenschaften:* C2 TE nach DIN EN 12004, S1 nach DIN EN 12002
* Verbrauch ca. 1,1 - 2,5 kg/m²
* Für innen und außen
* Für Heizestriche
* Für Feinsteinzeug
* Sehr standfest
* Lange offene Zeit
* Sehr hohe Ergiebigkeit, geschmeidig

Einheit m²Einheitspreis: EUR Gesamtpreis: |  EUR |
|  |  |
| **Bodenflächen verlegen mit hydraulisch erhärtendem, flexiblen Dünnbettmörtel**Verlegen auf gereinigten und grundierten (evtl. abgedichteten) Bodenflächen mit flexiblem, standfesten Leichtkleber mit verlängerter klebeoffener ZeitFliesentyp: Produkt: **SAKRET Flexfliesenkleber leicht FFK-L**Eigenschaften:* C2 TE nach DIN EN 12004, S1 nach DIN EN 12002
* Verbrauch ca. 1,1 - 2,5 kg/m²
* Für innen und außen
* Für Heizestriche
* Für Feinsteinzeug
* Sehr standfest
* Lange offene Zeit
* Sehr hohe Ergiebigkeit, geschmeidig

Einheit m²Einheitspreis: EUR Gesamtpreis: |  EUR |
| **Zwischensumme:** |  EUR |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Übertrag:** |  EUR |
|  |  |
| **Wandflächen verlegen mit hydraulisch schnell erhärtendem, flexiblen Dünnbettmörtel**Verlegen auf gereinigten und grundierten (evtl. abgedichteten) Wandflächen mit standfestem, flexiblen, schnell erhärtendem FlexfliesenkleberFliesentyp: Produkt: **SAKRET Flexfliesenkleber schnell FFKs**Eigenschaften:* C2 FT nach DIN EN 12004, S1 nach DIN EN 12002
* Verbrauch ca. 1,6 - 3,9 kg/m²
* Schnell erhärtend
* Früh Belastbar
* Für innen und außen
* Für Heizestriche
* für Feinsteinzeug
* Standfest

Einheit m²Einheitspreis: EUR Gesamtpreis: |  EUR |
|  |  |
| **Bodenflächen verlegen mit hydraulisch schnell erhärtendem, flexiblen Dünnbettmörtel**Verlegen auf gereinigten und grundierten (evtl. abgedichteten) Bodenflächen mit standfestem, flexiblen, schnell erhärtendem FlexfliesenkleberFliesentyp: Produkt: **SAKRET Flexfliesenkleber schnell FFKs**Eigenschaften:* C2 FT nach DIN EN 12004, S1 nach DIN EN 12002
* Verbrauch ca. 1,6 - 3,9 kg/m²
* Schnell erhärtend
* Früh Belastbar
* Für innen und außen
* Für Heizestriche
* für Feinsteinzeug
* Standfest

Einheit m²Einheitspreis: EUR Gesamtpreis: |  EUR |
| **Zwischensumme:** |  EUR |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Übertrag:** |  EUR |
| **Bodenflächen verlegen mit hydraulisch erhärtendem, flexiblen Fließbettkleber**Verlegen auf gereinigten und grundierten (evtl. abgedichteten) Bodenflächen mit fließfähigem, flexiblen Fließbettkleber mit verlängerter klebeoffener ZeitFliesentyp: Produkt: **SAKRET Fließbettmörtel FBM**Eigenschaften:* C2 E nach DIN EN 12004, S1 nach DIN EN 12002
* Verbrauch ca. 2,2 - 4,2 kg/m²
* Frühhaftfest
* Für hohe mechanische und thermische Belastung
* Für innen und außen
* Für Heizestriche
* Für Feinsteinzeug

Einheit m²Einheitspreis: EUR Gesamtpreis: |  EUR |
|  |  |
| **Bodenflächen verlegen mit hydraulisch erhärtendem, hochergiebigem, polymervergütetem, flexiblen Dünn- und Mittelbettmörtel mit hoher Verformbarkeit**Verlegen auf gereinigten und grundierten (evtl. abgedichteten) BodenflächenFliesentyp: Produkt: **SAKRET Quattroflex QF**Eigenschaften:* C2 E nach DIN EN 12004, S2 nach DIN EN 12002
* Verbrauch ca. 2,4 - 3,9 kg/m²
* Hohe Haftfestigkeit
* Für hohe mechanische und thermische Belastung
* Für innen und außen
* Für Heizestriche
* Für Feinsteinzeug

Einheit m²Einheitspreis: EUR Gesamtpreis: |  EUR |
| **Zwischensumme:** |  EUR |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Übertrag:** |  EUR |
| **Wandflächen verlegen mit 2-komponentigem Reaktionsharzklebstoff auf Epoxidharzbasis**Verlegen auf gereinigten und grundierten (evtl. abgedichteten) Wandflächen.Fliesentyp: Produkt: **SAKRET Flexfliesenkleber schnell FFKs**Eigenschaften:* R2 T nach DIN EN 12004
* Verbrauch ca. 2,2 - 4,5 kg/m²
* Lösemittelfrei
* Für innen und außen
* Für Heizestriche
* für Feinsteinzeug
* Standfest

Einheit m²Einheitspreis: EUR Gesamtpreis: |  EUR |
|  |  |
| **Wandflächen verlegen mit standfestem, hoch belastbarem Reaktionsharzkleber**Verlegen auf gereinigten und grundierten (evtl. abgedichteten) Wandflächen.Fliesentyp: Produkt: **SAKRET Epoxidharzkleber**Eigenschaften:* R2 T nach DIN EN 12004
* Verbrauch ca. 2,2 - 4,5 kg/m²
* Lösemittelfrei
* Für innen und außen
* Für Heizestriche
* für Feinsteinzeug
* Standfest

Einheit m²Einheitspreis: EUR Gesamtpreis: |  EUR |
| **Zwischensumme:** |  EUR |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Übertrag:** |  EUR |
| **Kantenausbildungen wie z. B. Profile, oder Gehrung**Hersteller: Produkt: Einheit m²Einheitspreis: EUR Gesamtpreis: |  EUR |
|  **Summe** |  EUR |
|  + **MWSt** |  EUR |
| Gesamt |  EUR |