**MUSTERLEISTUNGSVERZEICHNIS**

**fliesen- und natursteinverlegung**

**verlegen von wand- und bodenflächen**

**Unternehmer:**

**Bauvorhaben:**

**Adresse:**

**Bauherr:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Wandflächen verlegen mit hydraulisch erhärtendem Dünnbettmörtel**  Verlegen auf gereinigten und grundierten (evtl. abgedichteten) Wandflächen mit standfestem, flexiblen Dünnbettmörtel mit verlängerter klebeoffener Zeit  Fliesentyp:  Produkt:  **SAKRET Fliesenkleber FK**  **SAKRET Fliesenkleber FKe**  Eigenschaften:   * C2 TE nach DIN EN 12004 * Verbrauch ca. 1,4 - 3,5 kg/m² * Für innen und außen * Für Heizestriche * SAKRET Fliesenkleber extra FKe für Feinsteinzeug (im Innenbereich) * Standfest * Lange offene Zeit   Einheit m²  Einheitspreis: EUR Gesamtpreis: | EUR |
|  |  |
| **Bodenflächen verlegen mit hydraulisch erhärtendem Dünnbettmörtel**  Verlegen auf gereinigten und grundierten (evtl. abgedichteten) Bodenflächen mit standfestem, flexiblen Dünnbettmörtel mit verlängerter klebeoffener Zeit  Fliesentyp:  Produkt:  **SAKRET Fliesenkleber FK**  **SAKRET Fliesenkleber FKe**  Eigenschaften:   * C2 TE nach DIN EN 12004 * Verbrauch ca. 1,4 - 3,5 kg/m² * Für innen und außen * Für Heizestriche * SAKRET Fliesenkleber extra FKe für Feinsteinzeug (im Innenbereich) * Standfest * Lange offene Zeit   Einheit m²  Einheitspreis: EUR Gesamtpreis: | EUR |
| **Zwischensumme:** | EUR |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Übertrag:** | EUR |
| **Wandflächen verlegen hydraulisch erhärtendem, flexiblen Dünnbettmörtel**  Verlegen auf gereinigten und grundierten (evtl. abgedichteten) Wandflächen mit standfestem, flexiblen Dünnbettmörtel mit verlängerter klebeoffener Zeit  Fliesentyp:  Produkt:  **SAKRET Fliesenkleber FK**  **SAKRET Fliesenkleber FKe**  Eigenschaften:   * C2 TE nach DIN EN 12004, S1 nach DIN EN 12002 * Verbrauch ca. 1,3 - 3,0 kg/m² * Für innen und außen * Für Heizestriche * für Feinsteinzeug * Hoch standfest * Lange offene Zeit * Hohe Ergiebigkeit   Einheit m²  Einheitspreis: EUR Gesamtpreis: | EUR |
|  |  |
| **Bodenflächen verlegen mit hydraulisch erhärtendem, flexiblen Dünnbettmörtel**  Verlegen auf gereinigten und grundierten (evtl. abgedichteten) Bodenflächen mit standfestem, flexiblen Dünnbettmörtel mit verlängerter klebeoffener Zeit  Fliesentyp:  Produkt:  **SAKRET Fliesenkleber FK**  **SAKRET Fliesenkleber FKe**  Eigenschaften:   * C2 TE nach DIN EN 12004, S1 nach DIN EN 12002 * Verbrauch ca. 1,3 - 3,0 kg/m² * Für innen und außen * Für Heizestriche * für Feinsteinzeug * Hoch standfest * Lange offene Zeit * Hohe Ergiebigkeit   Einheit m²  Einheitspreis: EUR Gesamtpreis: | EUR |
| **Zwischensumme:** | EUR |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Übertrag:** | EUR |
| **Wandflächen verlegen mit hydraulisch erhärtendem, flexiblen Dünnbettmörtel**  Verlegen auf gereinigten und grundierten (evtl. abgedichteten) Wandflächen mit standfestem, flexiblen Flexfliesenkleber mit verlängerter klebeoffener Zeit  Fliesentyp:  Produkt: **SAKRET Flexfliesenkleber FFK**  Eigenschaften:   * C2 TE nach DIN EN 12004, S1 nach DIN EN 12002 * Verbrauch ca. 1,8 - 4,4 kg/m² * Für innen und außen * Für Heizestriche * für Feinsteinzeug * Standfest * Lange offene Zeit   Einheit m²  Einheitspreis: EUR Gesamtpreis: | EUR |
|  |  |
| **Bodenflächen verlegen mit hydraulisch erhärtendem, flexiblen Dünnbettmörtel**  Verlegen auf gereinigten und grundierten (evtl. abgedichteten) Bodenflächen mit standfestem, flexiblen Flexfliesenkleber mit verlängerter klebeoffener Zeit  Fliesentyp:  Produkt: **SAKRET Flexfliesenkleber FFK**  Eigenschaften:   * C2 TE nach DIN EN 12004, S1 nach DIN EN 12002 * Verbrauch ca. 1,8 - 4,4 kg/m² * Für innen und außen * Für Heizestriche * für Feinsteinzeug * Standfest * Lange offene Zeit   Einheit m²  Einheitspreis: EUR Gesamtpreis: | EUR |
| **Zwischensumme:** | EUR |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Übertrag:** | EUR |
|  |  |
| **Wandflächen verlegen mit hydraulisch erhärtendem, flexiblen Dünnbettmörtel**  Verlegen auf gereinigten und grundierten (evtl. abgedichteten) Wandflächen mit flexiblem Flexfliesenkleber (verarbeitbar als standfester Dünnbettmörtel und Fließbettmörtel) mit verlängerter klebeoffener Zeit  Fliesentyp:  Produkt: **SAKRET Euroflex EF**  Eigenschaften:   * C2 TE nach DIN EN 12004, S1 nach DIN EN 12002 * Verbrauch ca. 1,1 - 3,6 kg/m² * Für innen und außen * Für Heizestriche * für Feinsteinzeug * Standfest * Lange offene Zeit   Einheit m²  Einheitspreis: EUR Gesamtpreis: | EUR |
|  |  |
| **Bodenflächen verlegen mit hydraulisch erhärtendem, flexiblen Dünnbettmörtel**  Verlegen auf gereinigten und grundierten (evtl. abgedichteten) Bodenflächen mit flexiblem Flexfliesenkleber (verarbeitbar als standfester Dünnbettmörtel und Fließbettmörtel) mit verlängerter klebeoffener Zeit  Fliesentyp:  Produkt: **SAKRET Euroflex EF**  Eigenschaften:   * C2 TE nach DIN EN 12004, S1 nach DIN EN 12002 * Verbrauch ca. 1,1 - 3,6 kg/m² * Für innen und außen * Für Heizestriche * für Feinsteinzeug * Standfest * Lange offene Zeit   Einheit m²  Einheitspreis: EUR Gesamtpreis: | EUR |
| **Zwischensumme:** | EUR |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Übertrag:** | EUR |
| **Wandflächen verlegen mit hydraulisch erhärtendem, flexiblen Dünnbettmörtel**  Verlegen auf gereinigten und grundierten (evtl. abgedichteten) Wandflächen mit flexiblem, standfesten Leichtkleber mit verlängerter klebeoffener Zeit  Fliesentyp:  Produkt: **SAKRET Flexfliesenkleber leicht FFK-L**  Eigenschaften:   * C2 TE nach DIN EN 12004, S1 nach DIN EN 12002 * Verbrauch ca. 1,1 - 2,5 kg/m² * Für innen und außen * Für Heizestriche * Für Feinsteinzeug * Sehr standfest * Lange offene Zeit * Sehr hohe Ergiebigkeit, geschmeidig   Einheit m²  Einheitspreis: EUR Gesamtpreis: | EUR |
|  |  |
| **Bodenflächen verlegen mit hydraulisch erhärtendem, flexiblen Dünnbettmörtel**  Verlegen auf gereinigten und grundierten (evtl. abgedichteten) Bodenflächen mit flexiblem, standfesten Leichtkleber mit verlängerter klebeoffener Zeit  Fliesentyp:  Produkt: **SAKRET Flexfliesenkleber leicht FFK-L**  Eigenschaften:   * C2 TE nach DIN EN 12004, S1 nach DIN EN 12002 * Verbrauch ca. 1,1 - 2,5 kg/m² * Für innen und außen * Für Heizestriche * Für Feinsteinzeug * Sehr standfest * Lange offene Zeit * Sehr hohe Ergiebigkeit, geschmeidig   Einheit m²  Einheitspreis: EUR Gesamtpreis: | EUR |
| **Zwischensumme:** | EUR |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Übertrag:** | EUR |
|  |  |
| **Wandflächen verlegen mit hydraulisch schnell erhärtendem, flexiblen Dünnbettmörtel**  Verlegen auf gereinigten und grundierten (evtl. abgedichteten) Wandflächen mit standfestem, flexiblen, schnell erhärtendem Flexfliesenkleber  Fliesentyp:  Produkt: **SAKRET Flexfliesenkleber schnell FFKs**  Eigenschaften:   * C2 FT nach DIN EN 12004, S1 nach DIN EN 12002 * Verbrauch ca. 1,6 - 3,9 kg/m² * Schnell erhärtend * Früh Belastbar * Für innen und außen * Für Heizestriche * für Feinsteinzeug * Standfest   Einheit m²  Einheitspreis: EUR Gesamtpreis: | EUR |
|  |  |
| **Bodenflächen verlegen mit hydraulisch schnell erhärtendem, flexiblen Dünnbettmörtel**  Verlegen auf gereinigten und grundierten (evtl. abgedichteten) Bodenflächen mit standfestem, flexiblen, schnell erhärtendem Flexfliesenkleber  Fliesentyp:  Produkt: **SAKRET Flexfliesenkleber schnell FFKs**  Eigenschaften:   * C2 FT nach DIN EN 12004, S1 nach DIN EN 12002 * Verbrauch ca. 1,6 - 3,9 kg/m² * Schnell erhärtend * Früh Belastbar * Für innen und außen * Für Heizestriche * für Feinsteinzeug * Standfest   Einheit m²  Einheitspreis: EUR Gesamtpreis: | EUR |
| **Zwischensumme:** | EUR |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Übertrag:** | EUR |
| **Bodenflächen verlegen mit hydraulisch erhärtendem, flexiblen Fließbettkleber**  Verlegen auf gereinigten und grundierten (evtl. abgedichteten) Bodenflächen mit fließfähigem, flexiblen Fließbettkleber mit verlängerter klebeoffener Zeit  Fliesentyp:  Produkt: **SAKRET Fließbettmörtel FBM**  Eigenschaften:   * C2 E nach DIN EN 12004, S1 nach DIN EN 12002 * Verbrauch ca. 2,2 - 4,2 kg/m² * Frühhaftfest * Für hohe mechanische und thermische Belastung * Für innen und außen * Für Heizestriche * Für Feinsteinzeug   Einheit m²  Einheitspreis: EUR Gesamtpreis: | EUR |
|  |  |
| **Bodenflächen verlegen mit hydraulisch erhärtendem, hochergiebigem, polymervergütetem, flexiblen Dünn- und Mittelbettmörtel mit hoher Verformbarkeit**  Verlegen auf gereinigten und grundierten (evtl. abgedichteten) Bodenflächen  Fliesentyp:  Produkt: **SAKRET Quattroflex QF**  Eigenschaften:   * C2 E nach DIN EN 12004, S2 nach DIN EN 12002 * Verbrauch ca. 2,4 - 3,9 kg/m² * Hohe Haftfestigkeit * Für hohe mechanische und thermische Belastung * Für innen und außen * Für Heizestriche * Für Feinsteinzeug   Einheit m²  Einheitspreis: EUR Gesamtpreis: | EUR |
| **Zwischensumme:** | EUR |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Übertrag:** | EUR |
| **Wandflächen verlegen mit 2-komponentigem Reaktionsharzklebstoff auf Epoxidharzbasis**  Verlegen auf gereinigten und grundierten (evtl. abgedichteten) Wandflächen.  Fliesentyp:  Produkt: **SAKRET Flexfliesenkleber schnell FFKs**  Eigenschaften:   * R2 T nach DIN EN 12004 * Verbrauch ca. 2,2 - 4,5 kg/m² * Lösemittelfrei * Für innen und außen * Für Heizestriche * für Feinsteinzeug * Standfest   Einheit m²  Einheitspreis: EUR Gesamtpreis: | EUR |
|  |  |
| **Wandflächen verlegen mit standfestem, hoch belastbarem Reaktionsharzkleber**  Verlegen auf gereinigten und grundierten (evtl. abgedichteten) Wandflächen.  Fliesentyp:  Produkt: **SAKRET Epoxidharzkleber**  Eigenschaften:   * R2 T nach DIN EN 12004 * Verbrauch ca. 2,2 - 4,5 kg/m² * Lösemittelfrei * Für innen und außen * Für Heizestriche * für Feinsteinzeug * Standfest   Einheit m²  Einheitspreis: EUR Gesamtpreis: | EUR |
| **Zwischensumme:** | EUR |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Übertrag:** | EUR |
| **Kantenausbildungen wie z. B. Profile, oder Gehrung**  Hersteller:  Produkt:  Einheit m²  Einheitspreis: EUR Gesamtpreis: | EUR |
| **Summe** | EUR |
| + **MWSt** | EUR |
| Gesamt | EUR |