**MUSTERLEISTUNGSVERZEICHNIS**

**fliesen- und natursteinverlegung**

**verlegen von wand- und bodenflächen mit naturstein**

**Unternehmer:**

**Bauvorhaben:**

**Adresse:**

**Bauherr:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Wandflächen verlegen mit hydraulisch erhärtendem Natursteinkleber**Verlegen auf gereinigten und grundierten (evtl. abgedichteten) Wandflächen mit standfestem, flexiblen Natursteinkleber mit verlängerter klebeoffener ZeitNaturwerkstein: Produkt: **SAKRET Natursteinkleber weiß NKw**Eigenschaften:* C2 TE nach DIN EN 12004
* Verbrauch ca. 1,6 - 4,2 kg/m²
* Für innen und außen
* Für Heizestriche
* Standfest
* Lange klebeoffene Zeit

Einheit m²Einheitspreis: EUR Gesamtpreis: |  EUR |
|  |  |
| **Bodenflächen verlegen mit hydraulisch erhärtendem Natursteinkleber**Verlegen auf gereinigten und grundierten (evtl. abgedichteten) Bodenflächen mit standfestem, flexiblen Natursteinkleber mit verlängerter klebeoffener ZeitNaturwerkstein: Produkt: **SAKRET Natursteinkleber weiß NKw**Eigenschaften:* C2 TE nach DIN EN 12004
* Verbrauch ca. 1,6 - 4,2 kg/m²
* Für innen und außen
* Für Heizestriche
* Standfest
* Lange klebeoffene Zeit

Einheit m²Einheitspreis: EUR Gesamtpreis: |  EUR |
| **Zwischensumme:** |  EUR |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Übertrag:** |  EUR |
| **Wandflächen verlegen mit hydraulisch schnell erhärtendem Natursteinkleber**Verlegen auf gereinigten und grundierten (evtl. abgedichteten) Wandflächen mit standfestem, flexiblen NatursteinkleberNaturwerkstein: Produkt: **SAKRET Natursteinkleber weiß schnell NKws**Eigenschaften:* C2 FT nach DIN EN 12004
* Verbrauch ca. 1,6 - 4,2 kg/m²
* Für verfärbungsfreudige Natursteine
* Für innen und außen
* Schnell erhärtend
* Für Heizestriche
* Standfest

Einheit m²Einheitspreis: EUR Gesamtpreis: |  EUR |
|  |  |
| **Bodenflächen verlegen mit hydraulisch schnell erhärtendem Natursteinkleber**Verlegen auf gereinigten und grundierten (evtl. abgedichteten) Bodenflächen mit standfestem, flexiblen NatursteinkleberNaturwerkstein: Produkt: **SAKRET Natursteinkleber weiß schnell NKws**Eigenschaften:* C2 FT nach DIN EN 12004
* Verbrauch ca. 1,6 - 4,2 kg/m²
* Für verfärbungsfreudige Natursteine
* Für innen und außen
* Schnell erhärtend
* Für Heizestriche
* Standfest

Einheit m²Einheitspreis: EUR Gesamtpreis: |  EUR |
| **Zwischensumme:** |  EUR |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Übertrag:** |  EUR |
| **Wandflächen verlegen mit hydraulisch schnell erhärtendem Mittelbettmörtel mit kristalliner Bindung**Verlegen auf gereinigten und grundierten (evtl. abgedichteten) Wandflächen mit standfestem, flexiblen, schnell erhärtendem Mittelbettmörtel mit kristalliner BindungNaturwerkstein: Produkt: **SAKRET Mittelbettmörtel schnell MBMs**Eigenschaften:* C2 FT nach DIN EN 12004
* Verbrauch ca. 5,7 kg/m² mit Mittelbettzahnung 20/15 mm
* Für innen und außen
* Früh Haftfest
* Schnell erhärtend
* Für Heizestriche
* Standfest

Einheit m²Einheitspreis: EUR Gesamtpreis: |  EUR |
|  |  |
| **Bodenflächen verlegen mit hydraulisch schnell erhärtendem Mittelbettmörtel mit kristalliner Bindung**Verlegen auf gereinigten und grundierten (evtl. abgedichteten) Bodenflächen mit standfestem, flexiblen, schnell erhärtendem Mittelbettmörtel mit kristalliner BindungNaturwerkstein: Produkt: **SAKRET Mittelbettmörtel schnell MBMs**Eigenschaften:* C2 FT nach DIN EN 12004
* Verbrauch ca. 5,7 kg/m² mit Mittelbettzahnung 20/15 mm
* Für innen und außen
* Früh Haftfest
* Schnell erhärtend
* Für Heizestriche
* Standfest

Einheit m²Einheitspreis: EUR Gesamtpreis: |  EUR |
| **Zwischensumme:** |  EUR |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Übertrag:** |  EUR |
| **Bodenflächen verlegen mit hydraulisch erhärtendem Mittelbettmörtel**Verlegen auf gereinigten und grundierten (evtl. abgedichteten) Bodenflächen mit flexiblen MittelbettmörtelNaturwerkstein: Produkt: **SAKRET Mittelbettmörtel grau MBMg**Eigenschaften:* C2 E nach DIN EN 12004
* Verbrauch ca. 5,7 kg/m² mit Mittelbettzahnung 20/15 mm
* Für innen und außen
* Für Heizestriche
* Verlängerte Klebeoffene Zeit

Einheit m²Einheitspreis: EUR Gesamtpreis: |  EUR |
|  |  |
| **Bodenflächen verlegen mit hydraulisch erhärtendem Dickbettmörtel**Verlegen auf gereinigten und vorbehandelten Bodenflächen (z. B. mit SAKRET Kontaktschlämme KS) mit hydraulisch erhärtendem DickbettmörtelNaturwerkstein: Produkt: **SAKRET Trassnatursteinmörtel TM**Eigenschaften:* Schichtdicken 10 - 35 mm
* Verbrauch 1,7 kg/m²/mm
* Für innen und außen
* Wasserfest
* Körnung 0 - 4 mm
* Verlängerte Klebeoffene Zeit

Einheit m²Einheitspreis: EUR Gesamtpreis: |  EUR |
| **Zwischensumme:** |  EUR |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Übertrag:** |  EUR |
| **Wandflächen verlegen hydraulisch erhärtendem Dickbettmörtel**Verlegen auf gereinigten und vorbehandelten Wandflächen (z. B. mit SAKRET Kontaktschlämme KS) mit hydraulisch erhärtendem DickbettmörtelNaturwerkstein: Produkt:. **SAKRET Trassnaturstein-Verlegemörtel TNV**Eigenschaften:* Schichtdicken 10 - 35 mm
* Verbrauch 1,7 kg/m²/mm
* Für innen und außen
* Für Heizestriche
* Körnung 0 - 2 mm
* Wasserfest
* Verlängerte Klebeoffene Zeit

Einheit m²Einheitspreis: EUR Gesamtpreis: |  EUR |
|  |  |
| **Bodenflächen verlegen hydraulisch erhärtendem Dickbettmörtel**Verlegen auf gereinigten und vorbehandelten Bodenflächen (z. B. mit SAKRET Kontaktschlämme KS) mit hydraulisch erhärtendem DickbettmörtelNaturwerkstein: Produkt: **SAKRET Trassnaturstein-Verlegemörtel TNV**Eigenschaften:* Schichtdicken 10 - 35 mm
* Verbrauch 1,7 kg/m²/mm
* Für innen und außen
* Für Heizestriche
* Körnung 0 - 2 mm
* Wasserfest
* Verlängerte Klebeoffene Zeit

Einheit m²Einheitspreis: EUR Gesamtpreis: |  EUR |
| **Zwischensumme:** |  EUR |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Übertrag:** |  EUR |
| **Kantenausbildungen wie z. B Profile, oder Gehrung**Hersteller: Produkt: Einheit m²Einheitspreis: EUR Gesamtpreis: |  EUR |
|  **Summe** |  EUR |
|  + **MWSt** |  EUR |
| Gesamt: |  EUR |