**Innenputze – Gips-Kalk-Maschinenputz geglättet MIP 01-L**

|  |  |
| --- | --- |
| **Gips-Kalk-Maschinenputz geglättet MIP 01-L**Gips-Kalk-Maschinen-Glättputz der Klasse B4/50/2.Nass in nass nach Herstellervorschrift lot-und fluchtgerecht auf Mauerwerk und Beton auftragen.Putzdicke 12 - 15 mm, Oberfläche sauber geglättet zur Aufnahme von Farbanstrichen.Untergrund:       **Produkt: RYGOL Gips-Kalk-Maschinen-Glättputz MIP 01-L**Einheit:       m²Einheitspreis:       EUR Gesamtpreis: |       EUR |