**Innenputze – Gips-Kalk-Maschinenputz geglättet MIP 01-L**

|  |  |
| --- | --- |
| **Gips-Kalk-Maschinenputz geglättet MIP 01-L**  Gips-Kalk-Maschinen-Glättputz der Klasse B4/50/2.  Nass in nass nach Herstellervorschrift lot-und fluchtgerecht auf Mauerwerk und Beton auftragen.  Putzdicke 12 - 15 mm,  Oberfläche sauber geglättet zur Aufnahme von Farbanstrichen.  Untergrund:  **Produkt: RYGOL Gips-Kalk-Maschinen-Glättputz MIP 01-L**  Einheit:       m²  Einheitspreis:       EUR Gesamtpreis: | EUR |