**Putzsysteme - Innendämmung**

|  |  |
| --- | --- |
| **Dämmkeil für einbindende Wand- und Deckenflächen**  Bauliche oder geometrische Wärmebrücken mit Calciumsilikat-Dämmkeilen dämmen. Vollflächig auf dem trag- und klebefähigen Untergrund, planeben und press gestoßen im Kammbettverfahren anbringen. Fugen sind nicht zu verkleben. Der Kleber wird mit einer Traufel (10er Zahnung) auf die Dämmkeiloberfläche aufgekämmt und mit leichtem Druck im Wand/Deckenbereich eingeschwommen.  Verarbeitung der Dämmkeile entsprechend den Herstellervorschriften einschl. aller Materialien und Befestigungsmittel liefern und montieren.  Maße der Dämmkeile: (l x b x d): 390 x 500 x 60/20 mm  Rechenwert der Wärmeleitfähigkeit: λ =0,042 [W/(m\*K)]  **Produkt: RYGOL Dämmkeil SAKRET Leichtspachtel weiß**  Einheit m²  Einheitspreis: EUR Gesamtpreis: | EUR |
|  |  |