**Putzsysteme - Innendämmung**

|  |  |
| --- | --- |
| **Dämmung von Laibungen**Vorhandene Laibungen mit der Calciumsilikat- Laibungsplatte dämmen. Vollflächig auf dem trag- und klebefähigen Untergrund, planeben und press gestoßen im Kammbettverfahren anbringen. Stoß- und Lagerfugen sind nicht zu verkleben. Der Kleber wird mit einer Traufel (10er Zahnung) auf die Dämmplattenoberfläche aufgekämmt. Platten werden mit leichtem Druck im Laibungsbereich eingeschwommen.Verarbeitung der Calciumsilikat-Laibungsplatten entsprechend den Herstellervorschriften einschl. aller Materialien und Befestigungsmittel liefern und montieren. **Produkt: SAKRET LeichtspachtelRYGOL Calciumsilikat-Laibungsplatte d = \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**Einheit m²Einheitspreis: EUR Gesamtpreis: |  EUR |
|  |  |