**Putzsysteme - Innendämmung**

|  |  |
| --- | --- |
| **Konstruktive Anschlüsse**  Anschlüsse von Calciumsilikat-Dämmplatten an  Stahlkonstruktionen  Stahlbeton  Holzbalken  Elastische Entkoppelung der Dämmstoffebene mittels Fugendichtband. Die Armierungsschicht ist oberflächenbündig dauerelastisch anzudichten. Die Entkopplung zu Holzbalken erfolgt mittels Hanfband oder gleichwertigem Material.  Produkt:  Einheit lfm  Einheitspreis: EUR Gesamtpreis: | EUR |
| **Zwischensumme:** | EUR |