**Innenputze – Kalk-Zement\_Leichtputz MAP L1**

|  |  |
| --- | --- |
| **Kalk-Zement-Leichtputz MAP L1**  Kalk-Zement- Leichtputz, CS II WC2 nach DIN EN-998-1 mit organischen Leichtzuschlägen einlagig 10 - 15 mm bzw. nass in nass in zwei Arbeitsgängen auf vorbereiteten Untergrund auftragen, einschl. aller an-fallenden Arbeiten.  Oberfläche sauber gefilzt (als Fliesenuntergrund Oberfläche scharf abziehen, nicht filzen)  Körnung: 0 - 1,4 mm  **Erfüllt die Kriterien des Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude (QNG) nach dem Anforderungskatalog**  **Produkt: RYGOL Kalk-Zement-leichtputz MAP L1**  Einheit: m²  Einheitspreis: EUR Gesamtpreis: | EUR |
|  |  |