**Innenputze – Kalkputz extra KP extra**

|  |  |
| --- | --- |
| **Kalkputz extra KP extra**  Kalk-Maschinenputz, CS II WC0, DIN EN 998-1, einlagig in zwei Arbeitsgängen nass in nass als Maschinenputz auf vorbereiteten Untergrund auftragen. Putzdicke 10 - 15 mm.  Oberfläche sauber gefilzt (als Fliesenuntergrund Oberfläche scharf abziehen, nicht filzen)  Körnung 0 - 0,8 mm  **Erfüllt die Kriterien des Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude (QNG) nach dem Anforderungskatalog**  **Produkt: RYGOL Kalkputz extra KP extra**  Einheit m²  Einheitspreis: EUR Gesamtpreis: | EUR |
|  |  |