**Innenputze – Kalkputz KMP 01**

|  |  |
| --- | --- |
| **Kalkputz KMP 01**Normalputzmörtel GP, CS I, W0, DIN EN 998-1 RYGOL Kalkputz KMP 01 wird einlagig in zwei Arbeitsgängen nass in nass wenigstens in 10 bis 15 mm Auftragsdicke aufgetragen; die maximalen Schichtdicken bei KMP 01 (10 mm) pro Putzlage sind einzuhalten. Gegebenenfalls mehrlagig arbeiten. Vorhergehende Putzlagen sind aufzurauen.Körnung: 0 – 0,8 mm**Produkt: RYGOL Kalkputz KMP 01**Einheit:       m²Einheitspreis:       EUR Gesamtpreis: |       EUR |