**Innenputze – Kalkputz KMP 01**

|  |  |
| --- | --- |
| **Kalkputz KMP 01**  Normalputzmörtel GP, CS I, W0, DIN EN 998-1  RYGOL Kalkputz KMP 01 wird einlagig in zwei Arbeitsgängen nass in nass wenigstens in 10 bis 15 mm Auftragsdicke aufgetragen; die maximalen Schichtdicken bei KMP 01 (10 mm) pro Putzlage sind einzuhalten. Gegebenenfalls mehrlagig arbeiten.  Vorhergehende Putzlagen sind aufzurauen.  Körnung: 0 – 0,8 mm  **Produkt: RYGOL Kalkputz KMP 01**  Einheit:       m²  Einheitspreis:       EUR Gesamtpreis: | EUR |