**Innenputze – Kalkputz KMP 02**

|  |  |
| --- | --- |
| **Kalkputz KMP 02**Normalputzmörtel GP, CS I, W0, DIN EN 998-1RYGOL Kalkputz KMP 02 wird einlagig in zwei Arbeitsgängen nass in nass wenigstens in 10 bis 15 mm Auftragsdicke aufgetragen; die maximalen Schichtdicken bei KMP 02 (20 mm) pro Putzlage sind einzuhalten. Gegebenenfalls mehrlagig arbeiten. Vorhergehende Putzlagen sind aufzurauen.Körnung: 0 - 1,4 mm**Produkt: RYGOL Kalkputz KMP 02**Einheit:       m²Einheitspreis:       EUR Gesamtpreis: |       EUR |