**Innenputze – Kalkputz Trass universal KP 03 Trass universal**

|  |  |
| --- | --- |
| **Kalkputz Trass universal KP 03 Trass universal**Kalkputz Trass universal, CS II WC2 der DIN EN 998-1, einlagig in zwei Arbeitsgängen nass in nass 10 mm bis 15 mm dick auftragen. Oberfläche sauber filzen, (als Fliesenuntergrund Oberfläche scharf abziehen, nicht filzen)Körnung: 0 - 3,2 mm**Erfüllt die Kriterien des Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude (QNG) nach dem Anforderungskatalog****Produkt: RYGOL Kalkputz Trass universal KP 03 Trass universal**Einheit m²Einheitspreis: EUR Gesamtpreis: |  EUR |
|  |  |