**Innenputze – Kalkputz leicht fein**

|  |  |
| --- | --- |
| **Kalkputz leicht fein KP leicht fein**  Mineralischer Kalk-Maschinenputz der Kategorie LW CS II WC0 (DIN EN 998-1) zweilagig oder nass in nass in zwei Arbeitsgängen in  10 - 15 mm Dicke auf vorbereiteten Untergrund auftragen,  Oberfläche sauber gefilzt  Körnung 0 - 8 mm  **Erfüllt die Kriterien des Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude (QNG) nach dem Anforderungskatalog**  P**rodukt: RYGOL Kalkputz leicht fein KP leicht fein**  Einheit m²  Einheitspreis: EUR Gesamt: | EUR |
|  |  |