**Innenputze – Öko-Kalkputz leicht ÖKP-L**

|  |  |
| --- | --- |
| **Innenwandputz Öko-Kalkputz leicht ÖKP-L**  Schadstoffgeprüfter Kalk-Maschinenputz CS II W0 nach DIN EN 998-1 als Innenputz auf Mauerwerk auftragen. Die Oberfläche ist lot- und fluchtrecht herzustellen. Oberfläche sauber gefilzt  Körnung: 0 - 1,4 mm  Mindestputzdicke: 15 mm  Mauerwerk:  **Produkte: RYGOL Öko-Kalkputz leicht ÖKP-L**  Einheit:       m²  Einheitspreis:       EUR Gesamtpreis: | EUR |