**Putzsysteme - Außenputze**

|  |  |
| --- | --- |
| **Feuchteschutz**Ausführung entsprechend der Richtlinie "Fassadensockelputz/Außenanlage". |  |
|  |  |
| **Feuchteschutz Sockelputz Spritzwasser/erdberührter Bereich**Abdichten des Putzes im Spritzwasserbereich bis mindestens5 cm oberhalb des Geländes und im erdberührten Bereich mit einer mineralisch, hochvergüteten 2 komponentigen Abdichtungsspachtel, filzbar.Auftagsdicke 3 - 5 mm**Produkt: RYGOL Abdichtungsspachtel ADS-F**Einheit: m²Einheitspreis: EUR Gesamtpreis: |  EUR |
|  |  |
| **Schutzlage**Geeignete Schutzlage zur Vermeidung von Beschädigungen des Feuchtigkeitsschutzes aus Pos. \_\_\_\_\_\_\_\_ fachgerecht einbauenProdukt: Einheit: m²Einheitspreis: EUR Gesamtpreis: |  EUR |