**Putzgrundvorbereitungen**

|  |  |
| --- | --- |
| **Oberflächenverfestigung** |  |
|  |  |
| **Oberflächenverfestigung, mineralisch**  Wasserverdünnbare Grundierung auf Silikatbasis zur Verfestigung der obersten Schicht von sandenden und kreidenden kalk-, kalkzement- oder zementgebundenen Grund- und Oberputzen (mineralische Untergründe, Mörtelgruppen P II und P III nach DIN V 18550) der Festigkeitsklassen CS I – CS IV nach DIN EN 998-1 (> 1 N/mm²).  2 : 1 mit Wasser verdünnt.  **Produkt: SAKRET Silikat-Fixativ LF**  Einheit m²  Einheitspreis: EUR Gesamtpreis: | EUR |
|  |  |
| **Oberflächenverfestigung, organisch**  Kreidende und sandende mineralische oder dispersionshaltige Untergründe mit einem lösemittelfreien Produkt auf Kunstharzbasis nach Herstellervorschrift festigen.  **Produkt: SAKRET Tiefengrund TGW**  Einheit m²  Einheitspreis: EUR Gesamtpreis: | EUR |
|  |  |