**Innenputze – Schlämmputz SP**

|  |  |
| --- | --- |
| **Schlämmputz SP**  RYGOL Schlämmputz nach CS III W2 DIN EN 998-1 mit sauberem Wasser zu einer geschmeidigen Masse mischen. Mit der Traufel aufziehen auf den vorbereiteten Untergrund aufbringen und nach leichtem Anziehen des Mörtels mit feiner Bürste strukturieren.  Putzdicke: ca. 2 mm  **Produkt: RYGOL Schlämmputz**  Einheit:       m²  Einheitspreis:       EUR Gesamtpreis: | EUR |