**Innenputze – Trasskalk-Maschinenputz MKP 03**

|  |  |
| --- | --- |
| **Trasskalk-Maschinenputz MKP 03**  Normalputzmörtel CS II, W2 (DIN EN 998-1)  Aufbringen eines Trasskalk-Maschinenputzes einlagig in zwei Arbeitsgängen, Auftragsstärke ca. 15 mm.  Körnung: 0 – 3 mm.  **Produkt: Trasskalk-Maschinenputz MKP 03**  Einheit:       m²  Einheitspreis:       EUR Gesamtpreis: | EUR |