**Innenputze – Trasskalk-Maschinenputz MKP 03**

|  |  |
| --- | --- |
| **Trasskalk-Maschinenputz MKP 03**Normalputzmörtel CS II, W2 (DIN EN 998-1)Aufbringen eines Trasskalk-Maschinenputzes einlagig in zwei Arbeitsgängen, Auftragsstärke ca. 15 mm. Körnung: 0 – 3 mm. **Produkt: Trasskalk-Maschinenputz MKP 03**Einheit:       m²Einheitspreis:       EUR Gesamtpreis: |       EUR |