**Putzsysteme - Wärmedämmputz WDP 070**

|  |  |
| --- | --- |
| **Kantenprofil**  Kantenprofil mit Ansetzmörtel am Untergrund befestigen. Ermöglicht unterschiedliche Putzdicken der Laibung durch seitliches Verschieben. PVC-Überzüge nicht überputzen, nach Putzvorgang frühzeitig reinigen.  WDP Kantenprofil Protektor  **Produkt: RYGOL Kantenprofil WDP**  Einheit:       lfm  Einheitspreis:       EUR Gesamtpreis: | EUR |