**Putzsysteme - Wärmedämmputz WDP 070**

|  |  |
| --- | --- |
| **Spritzbewurf**Normalputzmörtel, CS IV W1 nach DIN EN 998-1 als volldeckenden Spritzbewurf aufbringen. Die Sinterhaut ist nach dem Ansteifen mit einem Besen zu entfernen.**Produkt: RYGOL Zement-Maschinenputz, Spritzbewurf MZP 04**Einheit:       m²Einheitspreis:       EUR Gesamtpreis: |       EUR |