**Putzsysteme - Wärmedämmputz premium**

|  |  |
| --- | --- |
| **Ausgleichsputz**  Mineralischen Ausgleichsputz LW CS III Wc2 der EN 998 Teil 1  auf Wärmedämmputz Premium mindestens 5 mm bis max. 7 mm auftragen, einschließlich Einlegen eines Armierungsgewebes.  **Produkt:**  **RYGOL –Flex-Fassadenspachtel leicht, FSP-L**  **RYGOL Armierungsgewebe 4 x 4 mm**  Einheit:       m²  Einheitspreis:       EUR Gesamtpreis: | EUR |