**Putzsysteme - Wärmedämmputz premium**

|  |  |
| --- | --- |
| **Ausgleichsputz**Mineralischen Ausgleichsputz LW CS III Wc2 der EN 998 Teil 1auf Wärmedämmputz Premium mindestens 5 mm bis max. 7 mm auftragen, einschließlich Einlegen eines Armierungsgewebes.**Produkt:** **[ ]  RYGOL –Flex-Fassadenspachtel leicht, FSP-L****[ ]  RYGOL Armierungsgewebe 4 x 4 mm**Einheit:       m²Einheitspreis:       EUR Gesamtpreis: |       EUR |