**Putzsysteme - Wärmedämmputz premium**

|  |  |
| --- | --- |
| **Haftbrücke, mineralisch**  Mineralische Haftbrücke LW CS III Wc2 der EN 998 Teil 1 als Untergrundvorbehandlung für nachfolgenden Wärmedämmputz Premium bei glatten, nicht oder schwach saugende Untergründen  Auftragsdicke ca. 5 mm, Oberfläche mit Zahntraufel horizontal aufkämmen  **Produkt: RYGOL Flex-Fassadenspachtel leicht FSP-L**  Einheit:       m²  Einheitspreis:       EUR Gesamtpreis: | EUR |