**Putzsysteme - Wärmedämmputz premium**

|  |  |
| --- | --- |
| **Kantenschutzprofil**Kantenprofil verz. Stahl mit PVC-Kante nach DIN EN 13658-1 für Wärmedämmputze aus Stahl verzinkt, Sichtkanten mit Überzug aus Hart-PVC weiß liefern und fachgerecht montieren Putzdicke: bis 60 mm**Produkt: Protektor 1066**Einheit:       lfmEinheitspreis:       EUR Gesamtpreis: |       EUR |