**Putzsysteme - Wärmedämmputz premium**

|  |  |
| --- | --- |
| **Mineralischer Oberputz**Edelputzmörtel CR CS II Wc2 nach EN 998-1 auf Kalk-Zementbasis in wasserabweisend, CR CS II W 2 nach DIN EN 998-1, fachgerecht anmischen, in Kornstärke auftragen undstrukturieren.**Produkt:** **[ ]  RYGOL Scheibenputz SCP 2****[ ]  RYGOL Scheibenputz SCP3**Einheit:       m²Einheitspreis:       EUR Gesamtpreis: |       EUR |