**Putzsysteme - Wärmedämmputz premium**

|  |  |
| --- | --- |
| **Putzanschlussgewebeleiste PUR EX pro K**Anputzleiste mit PE-Dichtband, SK Schutzlasche und Lippe als Anschluss bei Fenster-, Tür- und sonstigen Bauteilen liefern und anbringen. Ausbilden einer wind- und schlagregendichten, bewegungsfähigen Systemanschlussfuge mittels Anputzleiste mit integriertem, komprimiertem Fugendichtband.Einbau gem. Herstellerrichtlinie.**Produkt: SAKRET Gewebeleiste PUR EX W 29 pro K**Einheit:       lfmEinheitspreis:       EUR Gesamtpreis: |       EUR |