**MUSTERLEISTUNGSVERZEICHNIS**

**wdvs – anbringen von mf-dämmplatten**

**Unternehmer:**

**Bauvorhaben:**

**Adresse:**

**Bauherr:**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| **Anbringen der MF-Putzträgerlamelle FKL C2**MF-Putzträgerlamelle beidseitig beschichtet, 120 x 20 cm, nach MW EN 13162 , Anwendungstyp WAP-zh nach DIN 4108-10,Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit 0,041 W/(m\*K), nach DIN 4108, nicht brennbar A1 nach DIN 4102, Faserrichtung senkrecht zur Oberfläche, mit erhöhter Abreißfestigkeit (> 80 kN/m² gem. DIN 18165) liefern und nach Herstellerangabe verkleben.Platten im Verband planeben und absolut pressgestoßen verlegen. Im Bereich der Öffnungsecken Plattenstöße vermeiden. Dämmplatten an den Gebäudeecken im Verband setzen. Eventuell offene Fugen mit Dämmstoff ausfüllen.Steinwolle-Lamellen sind bei tragfähigem Untergrund bis 20 m dübelfrei.Plattendicke: mm**Produkt: SAKRET Klebe- und Armierungsmörtel KAM grauSAKRET Klebe- und Armierungsmörtel KAM weissSAKRET Klebe- und Armierungsmörtel KAM leichtSAKRET Putzträgerlamelle beidseitig beschichtet**Einheit m²Einheitspreis: EUR Gesamt: |  EUR |
| **Zwischensumme:** |  EUR |

|  |  |
| --- | --- |
| **Übertrag:** |  EUR |
| **Anbringen der MF-Putzträgerplatte 036 plus FKD-U C2**Putzträgerplatte aus Mineralwolle-Dämmstoff nach MW EN 13162, Anwendungstyp WAP-zg nach DIN 4108-10, beiseitig vorbeschichtet für rationelle Verarbeitung, Faserrichtung parallel zur Oberfläche, Abreißfestigkeit mind. 0,005 N/mm², Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit 0,036 W/(m\*K),nichtbrennbar nach DIN 4102, nach Herstellerrichtlinien mit einem mineralischen Klebemörtel auf Kalk-Zementbasis, vergütet kleben.Zusätzliche Verdübelung der Dämmplatten gemäß separater Position.Plattendicke: mm**Produkt: SAKRET Klebe- und Armierungsmörtel KAM grauSAKRET Klebe- und Armierungsmörtel KAM weissSAKRET Klebe- und Armierungsmörtel KAM leichtSAKRET MF-Putzträgerplatte 036 plus FKD-U C2**Einheit m²Einheitspreis: EUR Gesamt: |  EUR |
|  |  |
| **Anbringen der MF-Putzträgerplatte 035 W plus – für versenkbare Dübel FKD-T C2**Putzträgerplatte aus Mineralwolle-Dämmstoff nach MW EN 13162, Anwendungstyp WAP-zg nach DIN 4108-10, beiseitig vorbeschichtet für rationelle Verarbeitung. Faserrichtung parallel zur Oberfläche, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(m\*K), nichtbrennbar nach DIN 4102, nach Herstellerrichtlinien mit einem mineralischen Klebemörtel auf Kalk-Zementbasis, vergütet kleben.Zusätzliche Verdübelung der Dämmplatten gemäß separater Position. Plattendicke: mm**Produkt: SAKRET Klebe- und Armierungsmörtel KAM grauSAKRET Klebe- und Armierungsmörtel KAM weissSAKRET Klebe- und Armierungsmörtel KAM leichtSAKRET MF-Putzträgerplatte 035 W plus**Einheit m²Einheitspreis: EUR Gesamt: |  EUR |
| **Zwischensumme:** |  EUR |

|  |  |
| --- | --- |
| **Übertrag:** |  EUR |
| **Brandriegel****MF-Putzträgerplatte als horizontal umlaufender Brandriegel EPS > 10 cm**Horizontal umlaufender Brandriegel mindestens in jedem 2. Geschoss mit einem maximalen Abstand von 50 cm zwischen Unterkante Sturz und Unterkante Brandriegel gemäß Allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung.Mineralwolle-Dämmplattenach EN 13162, Anwendungstyp WAP-zg nach DIN 4108-10, beidseitig haftbeschichtet, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(m\*K), Brandklasse A1 nach EN 13501-1, mit Klebemörtel vollflächig auf Untergrund kleben.Platten mindestens 20 cm hoch, horizontal umlaufend, planeben und press gestoßen verlegen.Zusätzlich mit bauaufsichtlichen zugelassenen Schraubdübeln befestigen, 2 St./Platte.Plattendicke: mm**Produkt: SAKRET Klebe- und Armierungsmörtel KAM grauSAKRET Klebe- und Armierungsmörtel KAM weissSAKRET Klebe- und Armierungsmörtel KAM** leicht**SAKRET MF-Putzträgerbrandriegel 035** Einheit m²Einheitspreis: EUR Gesamt: |  EUR |
|  |  |
| **MF-Putzträgerlamelle FKL C2 – als horizontal umlaufender Brandriegel EPS > 10 cm**Horizontal umlaufender Brandriegel mindestens in jedem 2. Geschoss mit einem maximalen Abstand von 50 cm zwischen Unterkante Sturz und Unterkante Brandriegel gemäß Allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung.MF-Putzträgerlamelle beidseitig beschichtet, 120 x 20 cm, nach MW EN 13162 , Anwendungstyp WAP-zh nach DIN 4108-10,Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit 0,041 W/(m\*K), nach DIN 4108, nicht brennbar A1 nach DIN 4102, Faserrichtung senkrecht zur Oberfläche, mit erhöhter Abreißfestigkeit (> 80 kN/m² gem. DIN 18165) liefern und nach Herstellerangabe verkleben.**Produkt: SAKRET Klebe- und Armierungsmörtel KAM grauSAKRET Klebe- und Armierungsmörtel KAM weissSAKRET Klebe- und Armierungsmörtel KAM leichtSAKRET MF-Putzträgerlamelle FKL C2** Einheit m²Einheitspreis: EUR Gesamt: |  EUR |
|  **Summe** |  EUR |
|  + **MWSt** |  EUR |
| Gesamt |  EUR |