**MUSTERLEISTUNGSVERZEICHNIS**

**wdvs – verdübelung dämmplatten**

**Unternehmer:**

**Bauvorhaben:**

**Adresse:**

**Bauherr:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Verdübelung EPS–Hartschaum-Dämmplatten**  Zusätzliche Befestigungen der Dämmplatten mit bauaufsichtlich zugelassenen Schraubdübeln (versenkbar) und dazugehörigen Rondellen, gemäß Fachverband WDVS-WZ 1 und 2 (Binnenland). Dübel gemäß Wandbaustoff, Untergrund und Dämmstoffdicke. Anzahl der Dübel/m² nach der Dübel-/Systemlastklasse,gemäß dem Vorschlag des Fachverbandes WDVS. Verdübelungsbild entsprechend den Verarbeitungsrichtlinien.  Verankerungstiefe mind. 25 mm (bei Porenbeton: Bohrlochtiefe mind. 90 mm, Verankerungstiefe mind. 65 mm)  Wandbaustoff:  Verbrauch: Dübel/m²  (WZ 1 und 2 Binnenland)  **Produkt: SAKRET Schraubdübel STR-U-2G Typ  Rondelle EPS weiß/silver**  Einheit m²  Einheitspreis: EUR Gesamtpreis: | EUR |
| **Zwischensumme:** | EUR |

|  |  |
| --- | --- |
| **Übertrag:** | EUR |
| **Verdübelung MF-Putzträgerlamelle FKL C2**  Zusätzliche Befestigung der Dämmplatten mit bauaufsichtlich Zugelassenen Schraubdübeln gemäß Fachverband WDVS-WZ 1 und 2 (Binnenland) liefern und anbringen. Dübel gemäß Wandbaustoff, Untergrund und Dämmstoffdicke. Anzahl der Dübel/m² nach der Dübel‑/Systemlastklasse, gemäß dem Vorschlag des Fachverbandes WDVS. Verdübelungsbild entsprechend den Verarbeitungsrichtlinien.  Verankerungstiefe mind. 25 mm (bei Porenbeton: Bohrlochtiefe mind. 90 mm, Verankerungstiefe mind. 65 mm)  Wandbaustoff:  Verbrauch: Dübel/m²  (WZ 1 und 2 Binnenland)  **Produkt: SAKRET Schraubdübel STR-U-2G mit Typ  SAKRET SBL 140 plus Dübelteller MW Stopfen**  Einheit m²  Einheitspreis: EUR Gesamtpreis: | EUR |
|  |  |
| **Verdübelung MF-Putzträgerplatte 036 plus**  Zusätzliche Befestigung der Dämmplatten mit bauaufsichtlich zugelassenen Schraubdübeln gemäß Fachverband WDVS-WZ 1 und 2 (Binnenland) oberflächenbündig, liefern und anbringen. Dübel gemäß Wandbaustoff, Untergrund und Dämmstoffdicke. Anzahl der Dübel/m² nach der Dübel‑/Systemlastklasse, gemäß dem Vorschlag des Fachverbandes WDVS. Verdübelungsbild entsprechend den Verarbeitungsrichtlinien.  Verankerungstiefe mind. 25 mm (bei Porenbeton: Bohrlochtiefe mind. 90 mm, Verankerungstiefe mind. 65 mm)  Wandbaustoff:  Verbrauch: Dübel/m²  (WZ 1 und 2 Binnenland)  **Produkt: SAKRET Schraubdübel STR-U-2G mit Typ  SAKRET VT 90 Kunststoffscheibe MW Stopfen**  Einheit m²  Einheitspreis: EUR Gesamtpreis: | EUR |
| **Zwischensumme:** | EUR |

|  |  |
| --- | --- |
| **Übertrag:** | EUR |
| **Verdübelung MF-Putzträgerplatte 035 W plus – für versenkbare Dübel**  Zusätzliche Befestigung der Dämmplatten mit bauaufsichtlich zugelassenen Schraubdübeln für die versenkte Montage gemäß Fachverband WDVS-WZ 1 und 2 (Binnenland) und dazugehörigen Rondellen, liefern und anbringen. Dübel gemäß Wandbaustoff, Untergrund und Dämmstoffdicke. Anzahl der Dübel/m² nach der Dübel-/Systemlastklasse, gemäß dem Vorschlag des Fachverbandes WDVS. Verdübelungsbild entsprechend den Verarbeitungsrichtlinien.  Verankerungstiefe mind. 25 mm (bei Porenbeton: Bohrlochtiefe mind. 90 mm, Verankerungstiefe mind. 65 mm)  Wandbaustoff:  Verbrauch: Dübel/m²  (WZ 1 und 2 Binnenland)  **Produkt: SAKRET Schraubdübel STR-U-2G mit Typ  SAKRET VT 2G Dübelteller MW Rondelle**  Einheit m²  Einheitspreis: EUR Gesamtpreis: | EUR |
| **Summe** | EUR |
| + **MWSt** | EUR |
| Gesamt | EUR |