**MUSTERLEISTUNGSVERZEICHNIS**

**wdvs – verdübelung dämmplatten**

**Unternehmer:**

**Bauvorhaben:**

**Adresse:**

**Bauherr:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Verdübelung EPS–Hartschaum-Dämmplatten**Zusätzliche Befestigungen der Dämmplatten mit bauaufsichtlich zugelassenen Schraubdübeln (versenkbar) und dazugehörigen Rondellen, gemäß Fachverband WDVS-WZ 1 und 2 (Binnenland). Dübel gemäß Wandbaustoff, Untergrund und Dämmstoffdicke. Anzahl der Dübel/m² nach der Dübel-/Systemlastklasse,gemäß dem Vorschlag des Fachverbandes WDVS. Verdübelungsbild entsprechend den Verarbeitungsrichtlinien.Verankerungstiefe mind. 25 mm (bei Porenbeton: Bohrlochtiefe mind. 90 mm, Verankerungstiefe mind. 65 mm)Wandbaustoff: Verbrauch: Dübel/m²(WZ 1 und 2 Binnenland)**Produkt: SAKRET Schraubdübel STR-U-2G Typ Rondelle EPS weiß/silver**Einheit m²Einheitspreis: EUR Gesamtpreis: |  EUR |
| **Zwischensumme:** |  EUR |

|  |  |
| --- | --- |
| **Übertrag:** |  EUR |
| **Verdübelung MF-Putzträgerlamelle FKL C2**Zusätzliche Befestigung der Dämmplatten mit bauaufsichtlich Zugelassenen Schraubdübeln gemäß Fachverband WDVS-WZ 1 und 2 (Binnenland) liefern und anbringen. Dübel gemäß Wandbaustoff, Untergrund und Dämmstoffdicke. Anzahl der Dübel/m² nach der Dübel‑/Systemlastklasse, gemäß dem Vorschlag des Fachverbandes WDVS. Verdübelungsbild entsprechend den Verarbeitungsrichtlinien.Verankerungstiefe mind. 25 mm (bei Porenbeton: Bohrlochtiefe mind. 90 mm, Verankerungstiefe mind. 65 mm)Wandbaustoff: Verbrauch: Dübel/m²(WZ 1 und 2 Binnenland)**Produkt: SAKRET Schraubdübel STR-U-2G mit Typ SAKRET SBL 140 plus DübeltellerMW Stopfen**Einheit m²Einheitspreis: EUR Gesamtpreis: |  EUR |
|  |  |
| **Verdübelung MF-Putzträgerplatte 036 plus** Zusätzliche Befestigung der Dämmplatten mit bauaufsichtlich zugelassenen Schraubdübeln gemäß Fachverband WDVS-WZ 1 und 2 (Binnenland) oberflächenbündig, liefern und anbringen. Dübel gemäß Wandbaustoff, Untergrund und Dämmstoffdicke. Anzahl der Dübel/m² nach der Dübel‑/Systemlastklasse, gemäß dem Vorschlag des Fachverbandes WDVS. Verdübelungsbild entsprechend den Verarbeitungsrichtlinien.Verankerungstiefe mind. 25 mm (bei Porenbeton: Bohrlochtiefe mind. 90 mm, Verankerungstiefe mind. 65 mm)Wandbaustoff: Verbrauch: Dübel/m²(WZ 1 und 2 Binnenland)**Produkt: SAKRET Schraubdübel STR-U-2G mit Typ SAKRET VT 90 KunststoffscheibeMW Stopfen**Einheit m²Einheitspreis: EUR Gesamtpreis: |  EUR |
| **Zwischensumme:** |  EUR |

|  |  |
| --- | --- |
| **Übertrag:** |  EUR |
| **Verdübelung MF-Putzträgerplatte 035 W plus – für versenkbare Dübel**Zusätzliche Befestigung der Dämmplatten mit bauaufsichtlich zugelassenen Schraubdübeln für die versenkte Montage gemäß Fachverband WDVS-WZ 1 und 2 (Binnenland) und dazugehörigen Rondellen, liefern und anbringen. Dübel gemäß Wandbaustoff, Untergrund und Dämmstoffdicke. Anzahl der Dübel/m² nach der Dübel-/Systemlastklasse, gemäß dem Vorschlag des Fachverbandes WDVS. Verdübelungsbild entsprechend den Verarbeitungsrichtlinien.Verankerungstiefe mind. 25 mm (bei Porenbeton: Bohrlochtiefe mind. 90 mm, Verankerungstiefe mind. 65 mm)Wandbaustoff: Verbrauch: Dübel/m²(WZ 1 und 2 Binnenland)**Produkt: SAKRET Schraubdübel STR-U-2G mit Typ SAKRET VT 2G DübeltellerMW Rondelle**Einheit m²Einheitspreis: EUR Gesamtpreis: |  EUR |
|  **Summe** |  EUR |
|  + **MWSt** |  EUR |
| Gesamt |  EUR |