**MUSTERLEISTUNGSVERZEICHNIS**

**wdvs – oberputze - feuchteschutz sockel**

**Unternehmer:**

**Bauvorhaben:**

**Adresse:**

**Bauherr:**

**Mineralische Edelputze – Silikonharzgebunde Oberputze – Silikatputz**

(Hellbezugswert > 20 %)

|  |  |
| --- | --- |
| **Grundierung**Geruchsarme Grundierung für mineralische Edelputze auf vorhandenen Kalk- oder Kalkzementgrundputz aufbringen; zur Reduzierung und Egalisierung des Saugverhaltens.**Produkt:** **[ ]  RYGOL Putzgrund GRW (weiß)****[ ]  RYGOL Putzgrund GRF (eingefärbt)**Einheit m²Einheitspreis: EUR Gesamtpreis: |  EUR |
|  |  |
| **Reibeputz RP**Mineralischer Edelputz auf Kalk-Zementbasis in Reibeputzstruktur, wasserabweisend, CR CS II W 2 nach DIN EN 998-1, fachgerecht anmischen, in Kornstärke auftragen und strukturieren.**Produkt:** **[ ]  RYGOL Reibeputz, RP 2, RP 3, RP 4, RP 6, weiß****[ ]  RYGOL Reibeputz, RP 2, RP 3, RP 4, RP 6, eingefärbt**Einheit: m²Einheitspreis: EUR Gesamtpreis: |  EUR |
| **Zwischensumme:** |  EUR |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Übertrag:** |  EUR |
| **Scheibenputz SCP**Mineralischer Edelputz auf Kalk-Zementbasis, wasserabweisend, CR CS II W 2 nach DIN EN 998-1, fachgerecht anmischen, in Kornstärke auftragen und strukturieren.**Produkt:** **[ ]  RYGOL Scheibenputz SCP 2, SCP 3, weiß****[ ]  RYGOL Scheibenputz SCP 2, SCP 3, eingefärbt** Einheit: m²Einheitspreis: EUR Gesamtpreis: |  EUR |
|  |  |
| **Edeldekor leicht ED-L**Mineralischer Edelputz auf Kalk-Zementbasis, wasserabweisend, CR CS II W 2 nach DIN EN 998-1, fachgerecht anmischen, in Kornstärke auftragen und strukturieren.**Produkt:** **[ ]  RYGOL Edeldekor ED-L weiß****[ ]  RYGOL Edeldekor ED-L eingefärbt** Einheit: m²Einheitspreis: EUR Gesamtpreis: |  EUR |
|  |  |
| **Edelfilzputz EFP**Mineralischer Edelputz auf Kalk-Zementbasis, wasserabweisend, CR CS II W 2 nach DIN EN 998-1, fachgerecht anmischen, in Kornstärke auftragen und strukturieren.**Produkt:** **[ ]  RYGOL Edelfilzputz EFP weiß****[ ]  RYGOL Edelfilzputz EFP eingefärbt** Einheit: m²Einheitspreis: EUR Gesamtpreis: |  EUR |
|  |  |
| **Silikonharzputz als Oberputz**Liefern und Auftragen einer pastöse Schlussbeschichtung zur Herstellung einer dekorativen Putzfläche im Fassadenbereich. Silikonharzputz aufziehen und Strukturieren.Der Silikonharzputz ist werkseitig fungizid und algizid ausgestattet.**Produkt:** **[ ]  SAKRET SHP-R 2,0mm eingefärbt****[ ]  SAKRET SHP-K 2, 0 mm eingefärbt**Farbton nach Wahl des AuftraggebersEinheit m²Einheitspreis: EUR Gesamtpreis: |  EUR |
| **Zwischensumme:** |  EUR |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Übertrag:** |  EUR |
| **Silikatputz**Liefern, Auftragen und Strukturieren eines silikatgebundenen Oberputzes in Anlehnung an VOB Teil C nach DIN 18363für außen.**Produkt:** **[ ]  Silikatputz SK-R 1,5, 2,0 3,0, weiß****[ ]  Silikatputz SK-K 1,5, 2,0 3,0 weiß****[ ]  Silikatputz SK-R 1,5, 2,0 3,0, eingefärbt****[ ]  Silikatputz SK-K 1,5, 2,0 3,0 eingefärbt**Einheit m²Einheitspreis: EUR Gesamtpreis: |  EUR |
|  |  |
| **Kratzputz**Auftrag eines dickschichtigen, mineralischen und wasserabweisenden Kratzputzes nach EN 998-1 der Kategorien CR CS II und W2 nach den Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers. Nach ausreichender Erhärtung des Putzes fleckenlos kratzen. Der fertige Putz ist vor zu schnellen Feuchtigkeitsentzug zu schützen.**Hinweis:** Der Farbton des Kratzputzes ist abhängig vom Zeitpunkt des Kratzens. Das Material wird in einer Lage ca. 15 mm dick gespritzt, so dass nach dem Kratzen eine Oberputzdicke von 8 - 10 mm übrig bleibt.Farbton: **Produkt:** **[ ]** [**RYGOL Kratzputz KP**](http://www.ausschreiben.de/online/usr/view.php?mode=link&tb=sakret&url=http%3A%2F%2Fwww.sakret.de%2Fhochbau-fassade-putzsysteme-oberputze-mineralputze%2Fkratzputz.html) **3****[ ]  RYGOL Kratzputz KP 5** **Hinweis:**Flächen, welche mit einer Fassadenfarbe beschichtet werden, müssen vorab mit dem Farbton des Kratzputzes abgestimmt werden.Einheit: m²Einheitspreis: EUR Gesamtpreis: |  EUR |
| **Zwischensumme:** |  EUR |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Übertrag:** |  EUR |
| **Feuchteschutz Sockel**Liefern und Anbringen eines zusätzlichen Feuchteschutzes im Sockelbereich. Die vom Kies/Gelände berührte Putzfläche (von der Unterkante der Dämmplatte bis ca. 5 cm über die spätere Geländeoberkante) mit einer 2 komponentigen, flexiblen, mineralischen Dichtungsspachtel nach Herstellerangaben beschichten. Die Spachtel ist überstreichbar.**Produkt: SAKRET Abdichtungsspachtel ADS-F**Einheit m²Einheitspreis: EUR Gesamtpreis: |  EUR |
|  **Summe** |  EUR |
|  + **MWSt** |  EUR |
| Gesamt |  EUR |