**MUSTERLEISTUNGSVERZEICHNIS**

**wdvs – oberputze - feuchteschutz sockel**

**Unternehmer:**

**Bauvorhaben:**

**Adresse:**

**Bauherr:**

**Mineralische Edelputze – Silikonharzgebunde Oberputze – Silikatputz**

(Hellbezugswert > 20 %)

|  |  |
| --- | --- |
| **Grundierung**  Geruchsarme Grundierung für mineralische Edelputze auf vorhandenen Kalk- oder Kalkzementgrundputz aufbringen; zur Reduzierung und Egalisierung des Saugverhaltens.  **Produkt:**  **RYGOL Putzgrund GRW (weiß)**  **RYGOL Putzgrund GRF (eingefärbt)**  Einheit m²  Einheitspreis: EUR Gesamtpreis: | EUR |
|  |  |
| **Reibeputz RP**  Mineralischer Edelputz auf Kalk-Zementbasis in Reibeputzstruktur, wasserabweisend, CR CS II W 2 nach DIN EN 998-1, fachgerecht anmischen, in Kornstärke auftragen und strukturieren.  **Produkt:**  **RYGOL Reibeputz, RP 2, RP 3, RP 4, RP 6, weiß**  **RYGOL Reibeputz, RP 2, RP 3, RP 4, RP 6, eingefärbt**  Einheit: m²  Einheitspreis: EUR Gesamtpreis: | EUR |
| **Zwischensumme:** | EUR |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Übertrag:** | EUR |
| **Scheibenputz SCP**  Mineralischer Edelputz auf Kalk-Zementbasis, wasserabweisend, CR CS II W 2 nach DIN EN 998-1, fachgerecht anmischen, in Kornstärke auftragen und strukturieren.  **Produkt:**  **RYGOL Scheibenputz SCP 2, SCP 3, weiß**  **RYGOL Scheibenputz SCP 2, SCP 3, eingefärbt**  Einheit: m²  Einheitspreis: EUR Gesamtpreis: | EUR |
|  |  |
| **Edeldekor leicht ED-L**  Mineralischer Edelputz auf Kalk-Zementbasis, wasserabweisend, CR CS II W 2 nach DIN EN 998-1, fachgerecht anmischen, in Kornstärke auftragen und strukturieren.  **Produkt:**  **RYGOL Edeldekor ED-L weiß**  **RYGOL Edeldekor ED-L eingefärbt**  Einheit: m²  Einheitspreis: EUR Gesamtpreis: | EUR |
|  |  |
| **Edelfilzputz EFP**  Mineralischer Edelputz auf Kalk-Zementbasis, wasserabweisend, CR CS II W 2 nach DIN EN 998-1, fachgerecht anmischen, in Kornstärke auftragen und strukturieren.  **Produkt:**  **RYGOL Edelfilzputz EFP weiß**  **RYGOL Edelfilzputz EFP eingefärbt**  Einheit: m²  Einheitspreis: EUR Gesamtpreis: | EUR |
|  |  |
| **Silikonharzputz als Oberputz**  Liefern und Auftragen einer pastöse Schlussbeschichtung zur Herstellung einer dekorativen Putzfläche im Fassadenbereich. Silikonharzputz aufziehen und Strukturieren.  Der Silikonharzputz ist werkseitig fungizid und algizid ausgestattet.  **Produkt:**  **SAKRET SHP-R 2,0mm eingefärbt**  **SAKRET SHP-K 2, 0 mm eingefärbt** Farbton nach Wahl des Auftraggebers  Einheit m²  Einheitspreis: EUR Gesamtpreis: | EUR |
| **Zwischensumme:** | EUR |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Übertrag:** | EUR |
| **Silikatputz**  Liefern, Auftragen und Strukturieren eines silikatgebundenen Oberputzes in Anlehnung an VOB Teil C nach DIN 18363für außen.  **Produkt:**  **Silikatputz SK-R 1,5, 2,0 3,0, weiß**  **Silikatputz SK-K 1,5, 2,0 3,0 weiß**  **Silikatputz SK-R 1,5, 2,0 3,0, eingefärbt**  **Silikatputz SK-K 1,5, 2,0 3,0 eingefärbt**  Einheit m²  Einheitspreis: EUR Gesamtpreis: | EUR |
|  |  |
| **Kratzputz**  Auftrag eines dickschichtigen, mineralischen und wasserabweisenden Kratzputzes nach EN 998-1 der Kategorien CR CS II und W2 nach den Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers. Nach ausreichender Erhärtung des Putzes fleckenlos kratzen.  Der fertige Putz ist vor zu schnellen Feuchtigkeitsentzug zu schützen.  **Hinweis:** Der Farbton des Kratzputzes ist abhängig vom Zeitpunkt des Kratzens.  Das Material wird in einer Lage ca. 15 mm dick gespritzt, so dass nach dem Kratzen eine Oberputzdicke von 8 - 10 mm übrig bleibt.  Farbton:  **Produkt:** [**RYGOL Kratzputz KP**](http://www.ausschreiben.de/online/usr/view.php?mode=link&tb=sakret&url=http%3A%2F%2Fwww.sakret.de%2Fhochbau-fassade-putzsysteme-oberputze-mineralputze%2Fkratzputz.html) **3**  **RYGOL Kratzputz KP 5**  **Hinweis:**  Flächen, welche mit einer Fassadenfarbe beschichtet werden, müssen vorab mit dem Farbton des Kratzputzes abgestimmt werden.  Einheit: m²  Einheitspreis: EUR Gesamtpreis: | EUR |
| **Zwischensumme:** | EUR |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Übertrag:** | EUR |
| **Feuchteschutz Sockel**  Liefern und Anbringen eines zusätzlichen Feuchteschutzes im Sockelbereich. Die vom Kies/Gelände berührte Putzfläche (von der Unterkante der Dämmplatte bis ca. 5 cm über die spätere Geländeoberkante) mit einer 2 komponentigen, flexiblen, mineralischen Dichtungsspachtel nach Herstellerangaben beschichten. Die Spachtel ist überstreichbar.  **Produkt: SAKRET Abdichtungsspachtel ADS-F**  Einheit m²  Einheitspreis: EUR Gesamtpreis: | EUR |
| **Summe** | EUR |
| + **MWSt** | EUR |
| Gesamt | EUR |