**MUSTERLEISTUNGSVERZEICHNIS**

**wdvs - anstrich**

**Unternehmer:**

**Bauvorhaben:**

**Adresse:**

**Bauherr:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Silikonharzfarbe**  Nach ausreichender Trocknung des Oberputzes wird ein zweimaliger Anstrich mit einer Fassadenfarbe auf Silikonharzbasis aufgebracht. Hydrophobe Oberfläche, hoch dampfdiffusionsoffen.  Der Anstrich wird werkseitig fungizid und biozid eingestellt.  **Produkt: SAKRET Silikonharzfarbe SHF** Farbton nach Wahl des Auftraggebers  Einheit m²  Einheitspreis: EUR Gesamtpreis: | EUR |
|  |  |
| **Silikonharzfarbe mit Abperleffekt**  Nach ausreichender Trocknung des Oberputzes wird ein zweimaliger Anstrich mit einer Fassadenfarbe auf Silikonharzbasis mit extrem hydrophober Oberfläche aufgebracht.  Der Anstrich wird werkseitig fungizid und biozid eingestellt.  **Produkt: SAKRET Topsan TOP** Farbton nach Wahl des Auftraggebers  Einheit m²  Einheitspreis: EUR Gesamtpreis: | EUR |
| **Zwischensumme:** | EUR |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Übertrag:** | EUR |
| **N-TEColor für dunkle Farbtöne**  Nach ausreichender Trocknung des Oberputzes liefern und aufbringen einer matten Fassadenfarbe auf Hybrid-Nanokompositbasis, OSR System mit extrem hydrophober Oberfläche aufgebracht.  Der Anstrich wird werkseitig fungizid und biozid eingestellt.  **Produkt: SAKRET N-TEColor** Farbton nach Wahl des Auftraggebers  Einheit m²  Einheitspreis: EUR Gesamtpreis: | EUR |
|  |  |
| **Silikat-Fassadenfarbe**  Nach ausreichender Trocknung des Oberputzes liefern und aufbringen einer matten Fassadenfarbe auf Kaliwasserglasbasis.  **Produkt: SAKRET Silikat-Fassadenfarbe SFF** Farbton nach Wahl des Auftraggebers  Einheit m²  Einheitspreis: EUR Gesamtpreis: | EUR |
| **Summe** | EUR |
| + **MWSt** | EUR |
| Gesamt | EUR |