**MUSTERLEISTUNGSVERZEICHNIS**

**wdvs - anstrich**

**Unternehmer:**

**Bauvorhaben:**

**Adresse:**

**Bauherr:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Silikonharzfarbe**Nach ausreichender Trocknung des Oberputzes wird ein zweimaliger Anstrich mit einer Fassadenfarbe auf Silikonharzbasis aufgebracht. Hydrophobe Oberfläche, hoch dampfdiffusionsoffen.Der Anstrich wird werkseitig fungizid und biozid eingestellt.**Produkt: SAKRET Silikonharzfarbe SHF**Farbton nach Wahl des AuftraggebersEinheit m²Einheitspreis: EUR Gesamtpreis: |  EUR |
|  |  |
| **Silikonharzfarbe mit Abperleffekt**Nach ausreichender Trocknung des Oberputzes wird ein zweimaliger Anstrich mit einer Fassadenfarbe auf Silikonharzbasis mit extrem hydrophober Oberfläche aufgebracht. Der Anstrich wird werkseitig fungizid und biozid eingestellt.**Produkt: SAKRET Topsan TOP**Farbton nach Wahl des AuftraggebersEinheit m²Einheitspreis: EUR Gesamtpreis: |  EUR |
| **Zwischensumme:** |  EUR |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Übertrag:** |  EUR |
| **N-TEColor für dunkle Farbtöne**Nach ausreichender Trocknung des Oberputzes liefern und aufbringen einer matten Fassadenfarbe auf Hybrid-Nanokompositbasis, OSR System mit extrem hydrophober Oberfläche aufgebracht. Der Anstrich wird werkseitig fungizid und biozid eingestellt.**Produkt: SAKRET N-TEColor**Farbton nach Wahl des AuftraggebersEinheit m²Einheitspreis: EUR Gesamtpreis: |  EUR |
|  |  |
| **Silikat-Fassadenfarbe**Nach ausreichender Trocknung des Oberputzes liefern und aufbringen einer matten Fassadenfarbe auf Kaliwasserglasbasis.**Produkt: SAKRET Silikat-Fassadenfarbe SFF**Farbton nach Wahl des AuftraggebersEinheit m²Einheitspreis: EUR Gesamtpreis: |  EUR |
|  **Summe** |  EUR |
|  + **MWSt** |  EUR |
| Gesamt |  EUR |