**MUSTERLEISTUNGSVERZEICHNIS**

**wdvs - detailausbildungen**

**Unternehmer:**

**Bauvorhaben:**

**Adresse:**

**Bauherr:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Putzanschlussgewebeleiste PUR EX ohne Lippe**  Anputzleiste mit PE-Dichtband, SK Schutzlasche als Anschluss bei Fenster-, Tür- und sonstigen Bauteilen liefern und anbringen. Ausbilden einer wind- und schlagregendichten, bewegungsfähigen Systemanschlussfuge mittels Anputzleiste mit integriertem, komprimiertem Fugendichtband.  Einbau gemäß Herstellerrichtlinie.  **Produkt: SAKRET Gewebeleiste PUR EX W 29**  Einheit m  Einheitspreis: EUR Gesamtpreis: | EUR |
|  |  |
| **Putzanschlussgewebeleiste PUR EX mit Lippe**  Anputzleiste mit PE-Dichtband, SK Schutzlasche und Lippe als Anschluss bei Fenster-, Tür- und sonstigen Bauteilen liefern und anbringen. Ausbilden einer wind- und schlagregendichten, bewegungsfähigen Systemanschlussfuge mittels Anputzleiste mit integriertem, komprimiertem Fugendichtband.  Einbau gemäß Herstellerrichtlinie.  **Produkt: SAKRET Gewebeleiste PUR EX W 29+**  Einheit m  Einheitspreis: EUR Gesamtpreis: | EUR |
| **Zwischensumme:** | EUR |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Übertrag:** | EUR |
| **Putzanschlussgewebeleiste PUR EX pro/Dickputz/Kratzputz**  Anputzleiste mit PE-Dichtband, SK Schutzlasche und Lippe als Anschluss bei Fenster-, Tür- und sonstigen Bauteilen liefern und anbringen. Ausbilden einer wind- und schlagregendichten, bewegungsfähigen Systemanschlussfuge mittels Anputzleiste mit integriertem, komprimiertem Fugendichtband.  Einbau gemäß Herstellerrichtlinie  **Produkt: SAKRET Gewebeleiste PUR EX W 29 pro**  Einheit m  Einheitspreis: EUR Gesamtpreis: | EUR |
|  |  |
| **Putzanschlussgewebeleiste MINI BIO**  Selbstklebende Teleskop-Gewebeleiste als Anschluss bei Fenster-, Tür- und sonstigen Bauteilen liefern und anbringen. Ausbilden einer wind- und schlagregendichten, bewegungsfähigen Systemanschlussfuge mittels Anputzleiste für hohe Dämmdicken und große Laibungen mit horizontaler und vertikaler Bewegungsaufnahme.  Einbau gemäß Herstellerrichtlinie.  **Produkt: SAKRET Teleskop-Gewebeleiste MINI BIO W 28**  Einheit m  Einheitspreis: EUR Gesamtpreis: | EUR |
|  |  |
| **Putzanschlussgewebeleiste IDEAL Plus mit Lippe**  Selbstklebende Teleskop-Gewebeleiste als Anschluss bei Fenster-, Tür- und sonstigen Bauteilen liefern und anbringen. Ausbilden einer wind- und schlagregendichten, bewegungsfähigen Systemanschlussfuge mittels Anputzleiste für Dämmdicken 100 -160 mm mauerwerksbündigen Fenstern.  Einbau gemäß Herstellerrichtlinie.  **Produkt: SAKRET Teleskop-Gewebeleiste IDEAL Plus W 30+**  Einheit m  Einheitspreis: EUR Gesamtpreis: | EUR |
|  |  |
| **Putzanschlussgewebeleiste ROMA für Vorbaurolladen**  Selbstklebende Teleskop-Gewebeleiste mit TPE Schlaufe und PE Band für seitliche Anschlüsse an Vorbaurolladen nach Herstellervorschriftanbringen.  **Produkt: SAKRET Gewebeleiste ROMA W 31**  Einheit m  Einheitspreis: EUR Gesamtpreis: | EUR |
| **Zwischensumme:** | EUR |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Übertrag:** | EUR |
| **Tropfkantenprofil an Sturzbereichen**  Abschlussprofil mit gekröpfter Tropfkante an allen Sturzbereichen anbringen und in die Spachtelmasse eindrücken.  **Produkt: SAKRET DROP-TEX DUE W 40-2**  Einheit m  Einheitspreis: EUR Gesamtpreis: | EUR |
|  |  |
| **Abschlussprofil DECO-TEX**  Liefern und Einbauen eines Abschlussprofiles mit aufgeschweißtem Gewebeteil im Bereich der Giebelseite für Putzabschluss.  Profil wird in die Armierungsmasse eingebettet.  **Produkt: SAKRET Abschlussprofil DECO-TEX W 44 3 mm/6mm/10mm**  Einheit m  Einheitspreis: EUR Gesamtpreis: | EUR |
|  |  |
| **Übergangprofil Blechanschluss**  Übergangsprofil aus Kunststoff mit integriertem Glasfasergewebe liefern und in die Armierungsschicht einbetten. An den Stößen sind 2 mm Abstand zu lassen, Flächengewebe bis an den Putzanschlag.  **Produkt: SAKRET Blechanschlussprofil W 45**  Einheit m  Einheitspreis: EUR Gesamtpreis: | EUR |
|  |  |
| **Anschlussfugen mit Fugendichtband**  Die Anschlussfugen sind mit Fugendichtband aus imprägniertem Weichschaumstoff gemäß DIN 18055, dämmsystemkomponentenverträglich, schlagregendicht abzudichten. Fugendichtband an der Anschlussfuge vorkleben, Dämmplatten press gegenstoßen. Die Armierungsschicht bis zum Fugenrand führen. Fugendichtband mit der Schlussbeschichtung überdecken. Kellenschnitt herstellen.  **Produkt: SAKRET Fugendichtband 2 - 6/15 mm breit SAKRET Fugendichtband 3 - 9/15 mm breit SAKRET Fugendichtband 5 - 12/15 mm breit**  Einheit m  Einheitspreis: EUR Gesamtpreis: | EUR |
| **Zwischensumme:** | EUR |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Übertrag:** | EUR |
| **Sturzeckwinkel**  Liefern und Einbauen eines Sturzinnenwinkels im Sturz-/Leibungsbereich mit Diagonalarmierung.  Bauteil: im Bereich der Paneele  Leibungstiefe bis:  **Produkt: SAKRET Sturzinnenwinkel**  Einheit Stück  Einheitspreis: EUR Gesamtpreis: | EUR |
|  |  |
| **Zusätzliche Armierung mit Panzergewebe**  Herstellen einer zusätzlichen vollflächigen Armierungsschicht als Zulage zur normalen Systemarmierung im stoßgefährdeten Bereich ca. 2,50 m über Geländeoberkante. Vor der normalen Systemarmierung die Armierungsmasse auf die Dämmplatten volldeckend auftragen. Panzergewebe eindrücken und planspachteln. Panzergewebe bündig aneinanderstoßen, nicht überlappen.  **Produkt: SAKRET Panzergewebe, MW 7 x 7 mm**  Einheit m²  Einheitspreis: EUR Gesamtpreis: | EUR |
|  |  |
| **Kantenschutz mit Gewebeeckwinkel, codiert**  Als Zulage zur Systemarmierung ist ein Kantenschutz aus Kunststoff-Eckschutzschiene und Glasfasergewebe herzustellen. Der Gewebeeckwinkel ist vor der vollflächigen Armierung anzubringen. Armierungsgewebe über den Eckwinkel legen und einbetten (10 cm überlappen).  **Produkt: SAKRET Gewebeeckwinkel, codiert W 11**  Einheit m  Einheitspreis: EUR Gesamtpreis: | EUR |
| **Zwischensumme:** | EUR |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Übertrag:** | EUR |
| **Kantenschutz mit Gewebeeckwinkel, verstärkt**  Als Zulage zur Systemarmierung ist ein Kantenschutz aus Kunststoff-Eckschutzschiene und Glasfasergewebe herzustellen, Schenkellänge 10 x 15 cm. Der Gewebeeckwinkel ist vor der vollflächigen Armierung anzubringen. Armierungsgewebe über den Eckwinkel legen und einbetten (10 cm überlappen).  **Produkt: SAKRET Gewebeeckwinkel, verstärkt**  Einheit m  Einheitspreis: EUR Gesamtpreis: | EUR |
|  |  |
| **Sockelschiene SOLI-TEX mit Wassernase und Gewebe**  Anbringen des Sockeltrogprofils mit Wassernase und Gewebeteil, wärmebrückenfrei zum Herstellen des Systemabschlusses in Sockelhöhe. Die Verlegung muss waagrecht erfolgen. Genaue Flucht durch Hinterlegen. Eine Zulage für evtl. „Auffütterungen“ auf die des Profils wird nicht gewährt. Die Befestigung erfolgt im Abstand von ca. 30 cm mit geeigneten Schlagschrauben.  Dämmplattenstärke: mm  Bauteil:  **Produkt: SAKRET Sockelschiene SOLI-TEX DUE W61-2**  Einheit m  Einheitspreis: EUR Gesamtpreis: | EUR |
|  |  |
| **Dehnfugenprofil für Innen-/Außenecken und Fläche**  Liefern und Einbau von Dehnfugenprofil mit flexiblem Oberteil, flexiblem Formteil und Gewebeteilen  **Produkt: SAKRET Dehnfugenprofil MOVI W 56**  Einheit m  Einheitspreis: EUR Gesamtpreis: | EUR |
| **Zwischensumme:** | EUR |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Übertrag:** | EUR |
| **Dachbelüftungsprofil anbringen**  Liefern und Montieren eines Dachbelüftungsprofiles zwischen Dachschalung und Dämmung für die Dachbelüftung.  Aluminium, weiß für alle Dämmstoffdicken  **Produkt: SAKRET Dachbelüftungsprofil**  Einheit m  Einheitspreis: EUR Gesamtpreis: | EUR |
|  |  |
| **Attikaprofil**  Attikaprofil mit flexibler Gegennase und Gewebe zur Absicherung des hochdringenden Regenwassers liefern und auf der Fassade unter dem Attikablech in die Armierungsmasse einbetten. Das Flächengewebe ist sorgfältig und exakt bis an die Putzkante des Attikaprofils anzuarbeiten.  **Produkt: SAKRET Attikaprofil**  Einheit m  Einheitspreis: EUR Gesamtpreis: | EUR |
|  |  |
| **PU-Montagezylinder,**  Versetzen von PU-Montagezylinder, , mit Klebemörtel in die gedämmte Fassade nach Verarbeitungsvorschriften des Herstellers. Als Druckunterlage für hohe Drucklasten, als Montageelement für Fremdmontagen Montageposition nach Angabe des Fremdmontage-Herstellers oder der Bauleitung.  Durchmesser: 60/80/ bis 200 mm  Dämmstoffdicke: mm  **Produkt: SAKRET Montagezylinder-PU**  Einheit: Stück  Einheitspreis: EUR Gesamtpreis: | EUR |
| **Zwischensumme:** | EUR |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Übertrag:** | EUR |
| **Tragwinkel**  Liefern und Einbau von PH-Tragwinkeln für Fremdmontage wie z .B. französische Balkone. 280 x 112 mm verkleben mit Klebemörtel und Verdübelung mit drei Schraubdübeln.  Dämmstoffdicke: mm  **Produkt: SAKRET Tra-Wik-PH Tragwinkel**  Einheit m²  Einheitspreis: EUR Gesamtpreis: | EUR |
| **Summe** | EUR |
| + **MWSt** | EUR |
| Gesamt | EUR |