**MUSTERLEISTUNGSVERZEICHNIS**

**Fliesen- und Natursteinverlegung**

**Verlegung von großformatigen Fliesen und Platten auf Anhydritsestrich**

**Unternehmer:**

**Bauvorhaben:**

**Adresse:**

**Bauherr:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Untergrund prüfen**Untergrund prüfen, ob dieser fest, fett- und staubfrei ist. Festigkeitsmindernde Schichten sind zu entfernen. |  |
|  |  |
| **Reinigen des Untergrundes**Reinigen des Untergrundes von grober Verschmutzung, z. B. Gipsreste, Mörtelreste, Farbreste, Öl.Einheit m²Einheitspreis: EUR Gesamtpreis: |  EUR |
|  |  |
| **Abschleifen des Estrichs**Estrichoberflächen sind abzuschleifen und von Sinter- und Trennschichten zu befreien.Einheit m²Einheitspreis: EUR Gesamtpreis: |  EUR |
|  |  |
| **(Evtl. Verharzen von Estrichrissen)**Erstellen einer kraftschlüssigen Verbindung von Rissen in Estrichen mit einem emissionsarmen, 2-komponentigen Rissharz (inkl. Wellenverbinder nach Bedarf)Produkt: **SAKRET Gießharz rapid GHr**Einheit mEinheitspreis: EUR Gesamtpreis: |  EUR |
| **Zwischensumme:** |  EUR |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Übertrag:** |  EUR |
|  |  |
| **Grundieren von saugfähigen Untergründen**Grundieren des Anhydritestrichs als Vorbehandlung für nachfolgende Dünnbettmörtel und Mittelbettmörtel mit emissionsarmer, haftungsvermittelnder Dispersionsgrundierung mit hohem FeststoffgehaltProdukt: **SAKRET Universalgrundierung UG**Eigenschaften:* Verbrauch ca. 50 – 300 g/m²
* Bis 1:1 auf Anhydritestrich verdünnbar
* Für innen und außen
* Für Wand und Boden
* Lösemittelfrei
* Emissionsarm
* Kontrollfarbe gelb

Einheit m²Einheitspreis: EUR Gesamtpreis: |  EUR |
| **(Evtl. Entkopplung des Untergrundes)**Entkoppeln des Untergrundes zum Spannungsausgleich vor Verlegung großformatiger Fliesen- und Platten mit dünnschichtiger, druckfester Entkopplung inkl. Verklebung auf dem Untergrund mit geeignetem DünnbettmörtelProdukt: **SAKRET Multifunktionsgewebe MFG**Eigenschaften:* 5-schichtiger Aufbau
* Geringe Aufbauhöhe, 0,9 mm Dick
* Hoch druckstabil
* Dampfdiffusionsoffen
* Hohe Entkopplungswirkung

Einheit m²Einheitspreis: EUR Gesamtpreis: |  EUR |
| **Zwischensumme:** |  EUR |

|  |  |
| --- | --- |
| **Übertrag:** |  EUR |
| **Bodenflächen verlegen mit hydraulisch schnell erhärtendem, flexiblen Dünn- und Mittelbettmörtel**Verlegen auf gereinigten und grundierten (evtl. entkoppelten) Bodenflächen mit faserverstärktem, schnell erhärtendem Großformat-FlexfliesenkleberFliesentyp: Produkt: **SAKRET Großformatkleber XXL GFK**Eigenschaften:* C2 FTE S1 nach DIN EN 12004
* Mit hoher kristalliner Wasserbindung
* Schnell erhärtend, früh Belastbar
* Für Heizestriche
* Standfest, lange klebeoffene Zeit
* Erfüllt Umwelt- und Nachhaltigkeitsstandards:

EC 1 Plus: emissionsgeprüftes Bauprodukt gemäß den Kriterien der GEV AgBB: erfüllt die Anforderungen nach dem Bewertungsschema des Ausschusses zur gesundheitlichen Bewertung von BauproduktenEinheit m²Einheitspreis: EUR Gesamtpreis: |  EUR |
|  |  |
| **Verfugen Bodenflächen**Verfugen Bodenflächen mit hydraulisch schnell erhärtendem, flexiblen FugenmörtelProdukt: **SAKRET Natur- und Feisteinzeugfugenmörtel NFF**Eigenschaften:* CG2 WA nach DIN EN 13888
* Hochflexibel
* Verringerte Wasseraufnahme,
* Erhöhte Abriebbeständigkeit
* Schnell erhärtend
* Fugenbreite 2 - 15 mm
* Für innen und außen
* Für Heizestriche

Fugenfarbe: Einheit m²Einheitspreis: EUR Gesamtpreis: |  EUR |
| **Zwischensumme:** |  EUR |
|  |  |
| **Übertrag:** |  EUR |
|  |  |
| **Verlegen der Sockelleisten mit hydraulisch schnell erhärtendem, flexiblen Dünn- und Mittelbettmörtel**Verlegen auf gereinigter und grundierter Sockelfläche mit faserverstärktem, schnell erhärtendem Großformat-FlexfliesenkleberFliesentyp: Produkt: **SAKRET Großformatkleber XXL GFK**Eigenschaften:* C2 FTE S1 nach DIN EN 12004
* Mit hoher kristalliner Wasserbindung
* Schnell erhärtend, früh Belastbar
* Für Heizestriche
* Standfest, lange klebeoffene Zeit
* Erfüllt Umwelt- und Nachhaltigkeitsstandards:

EC 1 Plus: emissionsgeprüftes Bauprodukt gemäß den Kriterien der GEV AgBB: erfüllt die Anforderungen nach dem Bewertungsschema des Ausschusses zur gesundheitlichen Bewertung von BauproduktenEinheit mEinheitspreis: EUR Gesamtpreis: |  EUR |
|  |  |
| **Bewegungs- und Anschlussfugen an Wand und Boden ausbilden mit Silikon** |  |
| Verfugen von Wand- und Bodenfugen mit essigvernetztem SilikonkautschukProdukt: **SAKRET Silikon-Dicht E SD**Eigenschaften:* Lichtecht
* Feuchtraumbeständig
* Fungizid eingestellt
* Für innen und außen

Fugenfarbe: Einheit mEinheitspreis: EUR Gesamtpreis: |  EUR |
| **Summe:** |  EUR |
|  + **MWSt** |  EUR |
|  **Gesamt** |  **EUR** |