**MUSTERLEISTUNGSVERZEICHNIS**

**Fliesen- und Natursteinverlegung**

**Verlegung von großformatigen Fliesen und Platten auf Zementestrich**

**Unternehmer:**

**Bauvorhaben:**

**Adresse:**

**Bauherr:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Untergrund prüfen**  Untergrund prüfen, ob dieser fest, fett- und staubfrei ist. Festigkeitsmindernde Schichten sind zu entfernen. |  |
|  |  |
| **Reinigen des Untergrundes**  Reinigen des Untergrundes von grober Verschmutzung, z. B. Gipsreste, Mörtelreste, Farbreste, Öl.  Einheit m²  Einheitspreis: EUR Gesamtpreis: | EUR |
|  |  |
| **Anschleifen des Estrichs**  Estrichoberflächen sind anzuschleifen und von Sinter- und Trennschichten zu befreien.  Einheit m²  Einheitspreis: EUR Gesamtpreis: | EUR |
|  |  |
| **(Evtl. Verharzen von Estrichrissen)**  Erstellen einer kraftschlüssigen Verbindung von Rissen in Estrichen mit einem emissionsarmen, 2-komponentigen Rissharz (inkl. Wellenverbinder nach Bedarf)  Produkt: **SAKRET Gießharz rapid GHr**  Einheit m  Einheitspreis: EUR Gesamtpreis: | EUR |
| **Zwischensumme:** | EUR |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Übertrag:** | EUR |
|  |  |
| **Grundieren von saugfähigen Untergründen**  Grundieren des Zementestrichs als Vorbehandlung für nachfolgende Spachtelmassen, Abdichtungssysteme, Dünnbettmörtel und Mittelbettmörtel mit emissionsarmer, haftungsvermittelnder Dispersionsgrundierung mit hohem Feststoffgehalt  Produkt: **SAKRET Universalgrundierung UG**  Eigenschaften:   * Verbrauch ca. 50 – 300 g/m² * Bis 1:5 verdünnbar * Für innen und außen * Für Wand und Boden * Lösemittelfrei * Emissonsarm * Kontrollfarbe gelb   Einheit m²  Einheitspreis: EUR Gesamtpreis: | EUR |
| **(Evtl. Entkopplung des Untergrundes)**  Entkoppeln des Untergrundes zum Spannungsausgleich vor Verlegung großformatiger Fliesen- und Platten mit dünnschichtiger, druckfester Entkopplung inkl. Verklebung auf dem Untergrund mit geeignetem Dünnbettmörtel  Produkt: **SAKRET Multifunktionsgewebe MFG**  Eigenschaften:   * 5-schichtiger Aufbau * Geringe Aufbauhöhe, 0,9 mm Dick * Hoch druckstabil * Dampfdiffusionsoffen * Hohe Entkopplungswirkung   Einheit m²  Einheitspreis: EUR Gesamtpreis: | EUR |
| **Zwischensumme:** | | EUR |

|  |  |
| --- | --- |
| **Übertrag:** | EUR |
| **Bodenflächen verlegen mit hydraulisch erhärtendem, flexiblen Dünn- und Mittelbettmörtel**  Verlegen auf gereinigten und grundierten (evtl. entkoppelten) Bodenflächen mit regionalem, nachhaltigem Flexfliesenkleber  Fliesentyp:  Produkt: **SAKRET RegioFlex XL RF** Bayern Edition  Eigenschaften:   * C2 (T)E S1 nach DIN EN 12004 (Flexmörtel) * **Nachhaltig** * Standfest, lange offene Zeit * Erfüllt Umwelt- und Nachhaltigkeitsstandards:   EC 1 Plus: emissionsgeprüftes Bauprodukt gemäß den Kriterien der GEV  AgBB: erfüllt die Anforderungen nach dem Bewertungsschema des Ausschusses zur gesundheitlichen Bewertung von Bauprodukten  Einheit m²  Einheitspreis: EUR Gesamtpreis: | EUR |
|  |  |
| **Verfugen Bodenflächen**  Verfugen Bodenflächen mit hydraulisch schnell erhärtendem, flexiblen Fugenmörtel  Produkt: **SAKRET Natur- und Feisteinzeugfugenmörtel NFF**  Eigenschaften:   * CG2 WA nach DIN EN 13888 * Hochflexibel * Verringerte Wasseraufnahme, * Erhöhte Abriebbeständigkeit * Schnell erhärtend * Fugenbreite 2 - 15 mm * Für innen und außen * Für Heizestriche   Fugenfarbe:  Einheit m²  Einheitspreis: EUR Gesamtpreis: | EUR |
| **Zwischensumme:** | EUR |
|  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Übertrag:** | | EUR | |
|  | |  | |
| **Verlegen der Sockelleisten mit hydraulisch erhärtendem, flexiblen Dünn- und Mittelbettmörtel**  Verlegen auf gereinigter und grundierter Sockelfläche mit regionalem, nachhaltigem Flexfliesenkleber inkl. Verfugung  Fliesentyp:  Produkt: **SAKRET RegioFlex XL RF** Bayern Edition  Eigenschaften:   * C2 (T)E S1 nach DIN EN 12004 (Flexmörtel) * **Nachhaltig** * Standfest, lange offene Zeit * Erfüllt Umwelt- und Nachhaltigkeitsstandards:   EC 1 Plus: emissionsgeprüftes Bauprodukt gemäß den Kriterien der GEV  AgBB: erfüllt die Anforderungen nach dem Bewertungsschema des Ausschusses zur gesundheitlichen Bewertung von Bauprodukten  Einheit m  Einheitspreis: EUR Gesamtpreis: | | EUR | |
|  | |  | |
| **Bewegungs- und Anschlussfugen an Wand und Boden ausbilden mit Silikon** | |  | |
| Verfugen von Wand- und Bodenfugen mit essigvernetztem Silikonkautschuk  Produkt: **SAKRET Silikon-Dicht E SD**  Eigenschaften:   * Lichtecht * Feuchtraumbeständig * Fungizid eingestellt * Für innen und außen   Fugenfarbe:  Einheit m  Einheitspreis: EUR Gesamtpreis: | | EUR | |
| **Summe:** | | EUR | |
| + **MWSt** | | EUR | |
| **Gesamt** | | **EUR** | |