**Putzsysteme - Innendämmung**

|  |  |
| --- | --- |
| **Ausbildung von Dehn- und Trennfugen**  Bauliche und konstruktive Dehn- und Trennfugen im Untergrund sind in die Dämmebene mit zu übernehmen und bis an die Oberfläche fachgerecht mittels Dehn- bzw. Trennfugenprofil (z. B. APU oder Protektor) auszuführen.  **Produkt: APU DUO-TEX W50**  Einheit lfm  Einheitspreis: EUR Gesamtpreis: | EUR |
|  |  |