**Putzsysteme - Innendämmung**

|  |  |
| --- | --- |
| **Ausbildung von Dehn- und Trennfugen**Bauliche und konstruktive Dehn- und Trennfugen im Untergrund sind in die Dämmebene mit zu übernehmen und bis an die Oberfläche fachgerecht mittels Dehn- bzw. Trennfugenprofil (z. B. APU oder Protektor) auszuführen.**Produkt: APU DUO-TEX W50** Einheit lfmEinheitspreis: EUR Gesamtpreis: |  EUR |
|  |  |