**Innenputze – Kalk-Gips-Maschinenputz MIP 05**

|  |  |
| --- | --- |
| **Kalk-Gips-Maschinenputz MIP 05**Kalk-Gips-Maschinenputz, Putzmörtel nach DIN EN 13279 der Klasse B2/50/2 einlagig in zwei Arbeitsgängen nass in nass 10 bis 15 mm Auftragsdicke auf vorbereiteten Untergrund auftragenOberfläche sauber gefilzt (als Fliesenuntergrund Oberfläche scharf abziehen, nicht filzen)Körnung 0 - 0,8mm**Erfüllt die Kriterien des Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude (QNG) nach dem Anforderungskatalog****Produkt: RYGOL Kalk-Gips-Maschinenputz MIP 05** Einheit: m²Einheitspreis: EUR Gesamtpreis: |  EUR |
|  |  |