**Innenputze – Kalk-Maschinenputz leicht KMP-L**

|  |  |
| --- | --- |
| **Kalk-Maschinenputz leicht KMP-L**Kalk-Maschinenputz KMP-L CS II WO nach DIN EN-998-1 zweilagig oder nass in nass in zwei Arbeitsgängen 10 bis 15 mm Dicke auf Mauerwerk auftragen, einschl. aller anfallenden Arbeiten.**Produkt: RYGOL Kalk-Maschinenputz leicht KMP-L**Einheit:       m²Einheitspreis:       EUR Gesamtpreis: |       EUR |