**Innenputze – Kalk-Zement-Innenleichtputz fein ILP fein**

|  |  |
| --- | --- |
| **Kalk-Zement-Innenleichtputz fein ILP-F**Kalk-Zement-Innenleichtputz LW CS II Wc0 nach DIN EN-998-1 einlagig 10 ‑ 15 mm bzw. nass in nass in zwei Arbeitsgängen auf vorbereiteten Untergrund auftragenOberfläche sauber gefilzt (als Fliesenuntergrund Oberfläche scharf abziehen, nicht filzen)Körnung 0 - 0,8 mm**Erfüllt die Kriterien des Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude (QNG) nach dem Anforderungskatalog****Produkt: RYGOL Kalk-Zement-Innenleichtputz ILP fein ILP-F**Einheit: m²Einheitspreis: EUR Gesamtpreis: |  EUR |
|  |  |