**Innenputze – Kalk-Zement-Innenleichtputz fein ILP fein**

|  |  |
| --- | --- |
| **Kalk-Zement-Innenleichtputz fein ILP-F**    Kalk-Zement-Innenleichtputz LW CS II Wc0 nach DIN EN-998-1 einlagig 10 ‑ 15 mm bzw. nass in nass in zwei Arbeitsgängen auf vorbereiteten Untergrund auftragen  Oberfläche sauber gefilzt (als Fliesenuntergrund Oberfläche scharf abziehen, nicht filzen)  Körnung 0 - 0,8 mm  **Erfüllt die Kriterien des Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude (QNG) nach dem Anforderungskatalog**  **Produkt: RYGOL Kalk-Zement-Innenleichtputz ILP fein ILP-F**  Einheit: m²  Einheitspreis: EUR Gesamtpreis: | EUR |
|  |  |