**Innenputze – Kalk-Zement-Innenleichtputz ILP**

|  |  |
| --- | --- |
| **Kalk-Zement-Innenleichtputz ILP**  Kalk-Zement-Innenleichtputz LW CS II W0 nach DIN EN-998-1 einlagig 10 bis 15 mm bzw. nass in nass in zwei Arbeitsgängen auftragen, einschl. aller anfallenden Arbeiten. Oberfläche gefilzt  Die Oberfläche ist lot- und fluchtrecht herzustellen,  Körnung: 0 - 1,4 mm  **Produkt RYGOL Innenleichtputz ILP**  Einheit:       m²  Einheitspreis:       EUR Gesamtpreis: | EUR |