**Innenputze – Kalk-Zement\_Leichtputz MAP L1**

|  |  |
| --- | --- |
| **Kalk-Zement-Leichtputz MAP L1**Kalk-Zement- Leichtputz, CS II WC2 nach DIN EN-998-1 mit organischen Leichtzuschlägen einlagig 10 - 15 mm bzw. nass in nass in zwei Arbeitsgängen auf vorbereiteten Untergrund auftragen, einschl. aller an-fallenden Arbeiten.Oberfläche sauber gefilzt (als Fliesenuntergrund Oberfläche scharf abziehen, nicht filzen)Körnung: 0 - 1,4 mm**Erfüllt die Kriterien des Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude (QNG) nach dem Anforderungskatalog****Produkt: RYGOL Kalk-Zement-leichtputz MAP L1**Einheit: m²Einheitspreis: EUR Gesamtpreis: |  EUR |
|  |  |