**Innenputze – Kalk-Zement\_Leichtputz MAP L2**

|  |  |
| --- | --- |
| **Kalk-Zement-Leichtputz MAP L2**    Kalk-Zement-Leichtputz Typ I als Unterputz mit mineralischen Leichtzuschlägen CS II, WC2 nach DIN EN 998-1, einlagig mindestens 15 mm dick in einem Arbeitsgang oder nass in nass in zwei Arbeitsgängen auf vorbereiteten Untergrund auftragen.  Oberfläche sauber filzen (als Fliesenuntergrund Oberfläche scharf abziehen, nicht filzen)  Körnung: 0 - 1,4 mm  **Erfüllt die Kriterien des Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude (QNG) nach dem Anforderungskatalog**  **Produkt: RYGOL Kalk-Zement-Leichtputz MAP L2**  Einheit: m²  Einheitspreis: EUR Gesamtpreis: | EUR |
|  |  |